## Elektromos állítású külső tükör működési teszt

1. | Szerelje le az ajtópanelt.

2. | Csatlkoztassa le a csatlakozót (A) az elektomos állítású külső tükör beavatkozóelemről.

3. | Ellenőrizze a beavatkozóelem működését úgy, hogy csatlakoztatja az akkumulátor-feszültséget és a testet a táblázat szerint. 10-PÓLUSÚ CSATLAKOZÓ: 6-PÓLUSÚ CSATLAKOZÓ: 3-PÓLUSÚ CSATLAKOZÓ:

4. | Ha a tükör nem működik megfelelően, cserélje ki a tükör beavatkozóelemet.

### Páramentesítő ellenőrzése

5. | Ellenőrizze az áramvezetést a 10-pólusú csatlakozó 4. és 10. sz. érintkezői között, vagy a 6-pólusú csatlakozó 1. sz. és 2. sz. érintkezői között. Elektromos vezetésnek kell lennie.

### Visszahúzási test

6. | Ellenőrizze a beavatkozóelem működését úgy, hogy csatlakoztatja az akkumulátor-feszültséget és a testet a táblázat szerint. 10-PÓLUSÚ CSATLAKOZÓ: 6-PÓLUSÚ CSATLAKOZÓ:

7. | Ha a visszahúzó beavatkozóelem nem működik megfelelően, cserélje ki a tükröt.