## Fékrendszer működésének és szivárgásának ellenőrzése

Ellenőrizze az összes alábbi tételt:

Alkatrész | Eljárás
--- | ---
Fékrásegítő (A) | Ellenőrizze a fék működését egy próbaút során végrehajtott erős fékezésekkel. Ha a fékek nem működnek megfelelően, ellenőrizze a fékrásegítőt. Cserélje ki a komplett fékrásegítőt, ha nem működik megfelelően, vagy ha tömítetlenség jeleit mutatja.
Dugattyúcsésze és nyomócsésze ellenőrzése (B) | Ellenőrizze a fék működését fékezéssel. Keresse sérülés vagy folyadékszivárgás nyomait. Szerelje szét és ellenőrizze a főfékhengert, ha a pedál nem működik megfelelően, vagy ha sérülés vagy folyadékszivárgás jeleit mutatja. A főfékhenger szétszerelésekor mindig egyszerre cserélje ki a szekunder dugattyút és a primer dugattyút kompletten. Ellenőrizze, hogy van-e különbség a fékpedálút hosszában gyors és lassú fékezés esetében. Szerelje szét és ellenőrizze a főfékhengert, ha van különbség a pedálútban. A főfékhenger szétszerelésekor mindig egyszerre cserélje ki a szekunder dugattyút és a primer dugattyút kompletten.
Féktömlők (C) | Ellenőrizze sérülésre és szivárgásra. Cseréje újra a féktömlőt, ha sérült, vagy szivárog.
Kerékfékhenger dugattyútömítés és dugattyú-gumiharangok (D) | Fékezéssel ellenőrizze a fék működését. Ellenőrizze, nincs-e sérülés, vagy a fékfolyadék nem szivárog-e. Ha a pedál nem működik megfelelően, a fék állandóan fog, vagy pedig sérülés vagy folyadékszivárgás jelei láthatók, szerelje szét és ellenőrizze a féknyerget. Cserélje újra a harmonikákat és a tömítéseket, ha egy kerékfékhengert szétszerel.
Kerékfék-dugattyú zárófedél és porvédő sapka (E) | Fékezéssel ellenőrizze a fék működését. Ellenőrizze, nincs-e sérülés, vagy a fékfolyadék nem szivárog-e. Szerelje szét és ellenőrizze a kerékfékhengert, ha a pedál nem működik megfelelően, a fék állandóan fog, vagy pedig sérülés vagy folyadékszivárgás jelei láthatók. Cserélje ki a dugattyú-csészéket (KQ, KU és KT modellek: a dugattyúegységet) és a porvédő sapkákat újakra a kerékfékhenger minden szétszerelésekor.

MEGJEGYZÉS: Az ábrán a balkormányos típus látható, a jobbkormányos szimmetrikus.