## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: 75

DTC 75: | Oldalirányú gyorsulás érzékelő (csukló hibája)

1. | Ellenőrizze a szögsebesség/oldalirányú gyorsulás érzékelő felszerelésének állapotát. Megfelelően van felszerelve? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 2. NEM - Ha a rögzítőcsavar laza, húzza meg megfelelően a rögzítőcsavart, és ellenőrizze újra.n

2. | Állítsa le a gépjárművet vízszintes területen. Ellenőrizze a AW RATES LATERAL menüpontot a HDS-el az ADATLISTÁBAN. Az eredmény rendben van? IGEN - Ellenőrizze, nincsenek-e laza csatlakozóérintkezők a VSA vezérlőegység csatlakozójában, és szükség szerint javítsa meg. Ha az érintkezők rendben vannak, cserélje ki a VSA modulátor-vezérlőegységet.n NEM - Cserélje ki a szögsebesség/oldalirányú gyorsulás érzékelőt.n