## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: P0131 (1-1)

Diagnosztikai hibakód P0131 (1-1): | HO2S áramkör, kis feszültség

1. | Állítsa vissza az ECM/PCM-et.

2. | Indítsa be a motort. Járassa a motort 3000 min-1 fordulatszámon terhelés nélkül parkoló vagy üres fokozatban, amíg a hűtőventilátor be nem kapcsol.

3. | Ellenrőizze a HO2S kimeneti feszültséget az ellenőrző készülékkel gyorsulás közben teljesen nyitott fojtószelepnél. A feszültség 0,5 V-on vagy alatta marad? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 4. NEM - Időszakosan fennálló hiba, a rendszer ekkor rendben van. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz csatlakozások vagy laza vezetékek az HO2S-nél és az ECM/ PCM-nél.n

4. | Ellenőrizze az üzemanyag-nyomást. Rendben van? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 5. NEM - Javítsa meg az üzemanyag-ellátó rendszert.n

5. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

6. | Csatlakoztassa le a HO2S 4 pólusú csatlakozóját.

7. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

8. | Ellenőrizze a HO2S kimeneti feszültségét az ellenőrző készülékkel. A feszültség 0,5 V-on vagy alatta marad? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 9. NEM - Cserélje ki a HO2S-t.n

9. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

10. | Csatlakoztassa szét az ECM/PCM) A" csatlakozóját (31P).

11. | Ellenőrizze az elektromos vezetést a HO2S 4 pólusú csatlakozójának 1. sz. érintkezője és a karosszériatest között. Van elektromos vezetés? IGEN - Javítsa meg a rövidzárlatot az ECM/PCM (A1) és a HO2Sközötti vezetékben.n NEM - Ha nem a legfrissebb szoftverrel rendelkezik, frissítse az ECM/PCM-et, vagy cserélje ki egy biztosan jó ECM/PCM-re, majd ellenőrizze újra. Ha a tünet/jelzés a biztosan jó ECM/PCM-mel eltűnik, cserélje ki az eredeti ECM/PCM-et.n