## Vezetőoldali légzsák cseréje

## Kiszerelés

1. | Kösse le az akkumulátor negatív kábelt, és várjon legalább 3 percet, mielőtt elkezdi a munkát.

2. | Szerelje le a szerelőnyílás burkolatot (A) a kormánykerékről, majd kösse le a kábeldob 2-pólusú csatlakozója (B) és a vezetőoldali légzsák 2-pólusú csatlakozója (C) közötti csatlakozót.

3. | Szerelje ki a két darab Torx csavart (A) egy Torx T30 betétet használva. Ezután szerelje ki a vezetőoldali légzsákot (B).

## Beszerelés

1. | Helyezze be az új vezetőoldali légzsákot (A) a kormánykerékbe, és rögzítse új Torx csavarokkal (B).

2. | Kösse a kábeldob 2-pólusú csatlakozóját (A) a vezetőoldali légzsák 2-pólusú csatlakozójához (B), majd szerelje fel a szerelőnyílás burkolatot (C) a kormánykerékre.

3. | Kösse be az akkumulátor negatív kábelt.

4. | A légzsák beszerelése után ellenőrizze a rendszer megfelelő működését: Fordítsa a gyújtáskapcsolót ON (II) állásba; a kiegészítő utasvédelmi rendszer (SRS) jelzőlámpának körülbelül 6 másodpercre fel kell gyulladnia, majd ki kell aludnia. Győződjön meg róla, hogy a kürt gombja működik.