## Kormányműház nagyjavítása

### Összeállítási ábra

#### Figyeljen a következőkre a felújítás közben:

- Ha a művelet során szükséges, nézze meg az összeállítási ábrát.
- Ne engedje, hogy por, szennyeződés, vagy más idegen anyag kerüljön a kormányműbe.
- Ne próbálja meg szétszerelni a nyomaték érzékelőt. Ha a nyomaték érzékelő hibás, cserélje ki a kormányművet egy egységként.

1. | Szerelje le a kormányösszekötő rúd gömbfejet és a biztosító anyát a fogasléc mindkét végéről.

2. | Oldja meg és dobja el a huzalbilincseket (A).

3. | Szerelje ki a kormányösszekötő rúd rögzítőket (B), és húzza le a gumiharangokat (C) a kormánymű végeiről.

4. | Egyenesítse ki a reteszelő alátétet (A).

5. | Csavarja ki a fogasléc mindkét végét (A) egy villáskulccsal. Vigyázzon, nehogy megsértse a fogasléc felületét a villáskulccsal. Szerelje ki, és dobja el a biztosító alátéteket (B).

6. | Helyezze fel az új biztosító alátétet (A) a fogasléc végére. Igazítsa be a biztosító alátét füleit (B) és lapos részeit (C) a fogasléc végének csatlakozó házához.

7. | Szerelje be a fogasléc végét (D), mialatt a biztosító alátétet a helyén tartja. Ismételje meg ezt a lépést a fogasléc másik oldalán is.

8. | Húzza meg a fogasléc mindkét végét villáskulccsal. Vigyázzon, nehogy megsértse a fogasléc felületét a villáskulccsal.

9. | Hajlítsa vissza a biztosító alátétet (A) a lapos részekhez a fogasléc végének csatlakozó házán.

10. | Nyomja be a biztosító alátétet a fogaslécen megjelölt pontnál (A).

11. | Tegyen egy kevés szilikonzsírt a fogasléc végén lévő hornyokba (A).

12. | Tisztítsa ki az esetleges kenőzsírt vagy szennyeződést körben a horonyból (A) a rögzítő gumibetéten és a kormánymű házon.

13. | Állítsa a kormánymű fogaslécet a lökete közepére. Szerelje be a gumiharangokat (B) a fogasléc két végére a nyomtávrúd rögzítőkkel (C). Törölje le a kenőzsírt a fogasléc végének menetes részéről (D).

14. | Tekercseljen egy új huzalbilincset (A) két menettel a gumiharang köré, és húzza meg. A huzalbilincs mindkét végét körülbelül 39 N (4,0 kg) erővel húzza meg egy csavarhúzó vagy azzal egyenértékű szerszám segítségével, ahogy az ábrán látható. Ügyeljen arra, hogy ne keresztezze a huzalt.

15. | Csavarja meg a huzalbilincs két végét négy vagy öt fordulattal, miközben körülbelül 39 N (4,0 kg) erővel húzza a végeit.

16. | Meghúzás után hajlítsa meg a huzalbilincs végeit az alaptól 5 - 6 mm-re, ahogy az ábrán látható.

17. | Csúsztassa a fogaslécet jobbra és balra, és bizonyosodjon meg róla, hogy a gumiharmonikák nem deformálódtak és nem csavarodtak meg. Ellenőrizze, hogy a huzalbilincsek egyike sem laza. Ha a gumiharang elforog, húzza meg szorosan a huzalbilincset.