## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: P0131 (1-1)

Diagnosztikai hibakód P0131 (1-1): | Primer HO2S (1-es érzékelő) áramköri alacsony feszültség

1. | Állítsa vissza az ECM/PCM-et.

2. | Indítsa be a motort. Járassa a motort 3000 min-1 fordulatszámon terhelés nélkül parkoló vagy üres fokozatban, amíg a hűtőventilátor be nem kapcsol.

3. | Ellenőrizze a primer fűtött lambdaszonda (1. érzékelő) kimenetét a HDS műszerrel vagy leolvasó szerszámmal gyorsítás közben, teljesen nyitott fojtószeleppel. 0,5 V vagy kevesebb? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 4. NEM - Időszakosan fennálló hiba, a rendszer ekkor rendben van. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz csatlakozások vagy laza érintkezők a primer fűtött lambda-szondánál (1. érzékelő) és a motorvezérlő egységnél/ motor- és váltóvezérlő egységnél.n

4. | Ellenőrizze az üzemanyagnyomást. Rendben van? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 5. NEM - Javítsa meg az üzemanyag-ellátó rendszert.n

5. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

6. | Csatlakoztassa le a primer HO2S (1-es érzékelő) 4 pólusú csatlakozóját.

7. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

8. | Ellenőrizze a primer fűtött lambdaszonda (1. érzékelő) kimenő feszültségét a HDS műszerrel vagy az ellenőrző szerszámmal. 0,5 V vagy kevesebb? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 9. NEM - Cserélje ki a primer HO2S-t (1-es érzékelő).n

9. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

10. | Csatlakoztassa szét az ECM/PCM) A" csatlakozóját (31P).

11. | Ellenőrizze az elektromos vezetést a primer HO2S (1-es érzékelő) 4 pólusú csatlakozó 1. sz. érintkezője és a test között. Van elektromos vezetés? IGEN - Javítsa meg a rövidzárlatot az ECM/PCM (A6) és a primer fűtött lambdaszonda (1. érzékelő) közötti vezetékben. n NEM - Ha nem a legfrissebb szoftverrel rendelkezik, frissítse az ECM/PCM-et, vagy cserélje ki egy biztosan jó ECM/PCM-re, majd ellenőrizze újra. Ha a hibajelenség/kijelzés a biztosan jó motorvezérlő/motor- és váltó-vezérlőegység (ECM/PCM) esetén eltűnik, akkor cserélje ki az eredeti motorvezérlő-egységet/ motor- és váltó-vezérlőegységet.n