## Napfényérzékelő teszt

1. | Távolítsa el a napsugárzás érzékelőt (A) a műszerfalból.

2. | A gyújtáskapcsolót fordítsa BE (II) állásba. A 2-pólusú csatlakozó csatlakoztatott állapotában mérje meg a feszültséget az érintkezők között oly módon, hogy a () mérőcsúcsot az 1. sz. érintkezőre és a (-) mérőcsúcsot a 2. sz. érintkezőre helyezi. MEGJEGYZÉS: A feszültségértékek zseblámpa vagy fénycsöves lámpa fényénél nem változnak. A feszültség legyen: 3,6- 3,7 V vagy több, ha az érzékelő nem közvetlen napfényen van. 3,3- 3,5 V vagy kevesebb, ha az érzékelő közvetlen napfényen van.

3. | Ha a feszültségérték nem felel meg az előírásnak, cserélje ki a napsugárzás érzékelőt.