## Levegő keringető motor cseréje

MEGJEGYZÉS: Az ábrán a balkormányos típus látható, a jobbkormányos szimmetrikus.

1. | Távolítsa el az utasoldali műszerfal alsó burkolat.

2. | Csatlakoztassa le a 7 pólusú csatlakozót (A) a levegőkeverés vezérlőmotorjáról (B). Szerelje ki a lemezcsavarokat és a levegőkeverés vezérlőmotorját a fűtőegységből.

3. | A kiszereléshez képest fordított sorrendben szerelje be a motort. Győződjön meg róla, hogy a motoron lévő csap megfelelően összekapcsolódik a mechanizmussal. A beszerelés után győződjön a motor könnyed működéséről.