## Motor olajteknő eltávolítása

1. | Szerelje le a hővédő burkolatot.

2. | Szerelje ki az olajszintmérő-pálca csövét.

3. | Szerelje ki a tengelykapcsoló fedelet/hidrodinamikus nyomatékváltó fedelet (A), és szerelje ki a sebességváltót rögzítő két csavart (B).

4. | Szerelje ki az olajteknőt rögzítő csavarokat és anyákat.

5. | Helyezze be a laposvégű csavarhúzót az ábra szerint, és válassza le az olajteknőt a motorblokkról.

6. | Szerelje le az olajteknőt.