## Hátsó kerékagy-csapágy cseréje - hátsó tárcsafék

### Robbantott ábra-Tárcsafék

## Kerékagy csere-Tárcsafék

1. | Emelje fel a gépjármű hátulját, és alátámasztó bakokkal a megfelelő helyeken támassza alá.

2. | Szerelje le a kerékanyákat és a hátsó kereket.

3. | Szerelje ki a féknyeregtartó rögzítőcsavarjait (B), és szerelje le a féknyereg egységet (C) a kerékcsapágyházról. A féknyeregegység vagy a fékcső sérülésének megelőzése érdekében egy rövid vezetékdarabbal akassza fel a féknyeregegységet a futóműre. Ne csavarja meg erősen a fékcsövet.

4. | Szerelje ki a kerékagy fedelet (A).

5. | Emelje fel a hajtótengelyt (A), és szerelje le a tengelycsonkanyát (B).

6. | Szerelje ki a 6 mm-es féktárcsa rögzítőcsavarokat (A).

7. | Csavarjon két 8 x 1,25 mm-es csavart (B) a tárcsába, hogy elnyomja a kerékagytól. A csavarokon egyszerre ne húzzon két-két fordulatnál többet, nehogy a tárcsa túlzottan deformálódjon.

8. | Szerelje ki a féktárcsát (C).

9. | Szerelje ki a kerékagy-csapágyegységet (A).

10. | Szerelje be a kerékagycsapágy-egységet a kiszereléshez képest fordított sorrendben, és figyeljen a következőkre: Húzza meg az összes kötőelemet az előírt nyomatékkal. Új tengelycsonkanyát használjon összeszereléskor. Az összeszerelés előtt mossa le alaposan a kerékcsapágyházat és a kerékagyat magas lobbanáspontú oldószerben. A tengelycsonkanya beszerelése előtt tegyen egy kevés motorolajat az anya felfekvő felületére. A meghúzás után egy tüskével nyomja be a tengelycsonkanya vállát a tengelycsonkba. A féktárcsa beszerelése előtt tisztítsa meg a kerékagy-csapágyegység és a féktárcsa illeszkedő felületét. A kerék felszerelése előtt tisztítsa meg a féktárcsa felfekvő felületeit és a kerék belsejét. Ellenőrizze a kerékbeállítást és szükség esetén állítsa be.