## Alapjárati fordulatszám ellenőrzése - L12A4 és L13A6

## L12A4, L13A6 motor

MEGJEGYZÉS:

- Hagyja az alapjárati levegőmennyiség-szabályozó (IAC)-szelepet csatlakoztatva.
- Az alapjárati fordulatszám ellenőrzése előtt ellenőrizze a következőket:
  - A hibajelző lámpa (MIL) nem gyulladt ki.
  - Előgyújtás
  - Gyújtógyertyák
  - Légszűrő
  - PCV rendszer

1. | Csatlakoztassa le benzingőz-kibocsátó rendszer aktívszéntartály (EVAP) leeresztőszelep 2-pólusú csatlakozóját.

2. | Csatlakoztasson egy fordulatszámmérőt (A) a teszt fordulatszámmérő csatlakozóra (B) vagy a HDS-t a diagnosztikai csatlakozóra (DLC) (C) a műszerfal vezető felőli oldala alatt.

3. | Indítsa be a motort. Járassa a motort 3 000 f/p(min-1) fordulatszámon terhelés nélkül (parkoló vagy üres helyzetben), amíg a hűtőventilátor be nem kapcsol, majd hagyja alapjáraton.

4. | Ellenőrizze az alapjárati fordulatszámot terhelés nélkül: fényszórók, fűtőventilátor, hátsóablak-fűtés, hűtőventilátor és klímaberendezés nincs bekapcsolva.
Az alapjárati fordulatszám előírt értéke:
L12A4 motor: 700±50 rpm (min-1) (üresben)
L13A6 motor: 650±50 rpm (min-1) (üresben)

5. | Hagyja a motort alapjárati fordulatszámon 1 percig HI állásba kapcsolt fűtőventilátorral és bekapcsolt klímaberendezéssel, majd ellenőrizze az alapjárati fordulatszámot.
Az alapjárati fordulatszám előírt értéke:
L12A4 motor: 850±50 rpm (min-1) (üresben)
L13A6 motor: 850±50 rpm (min-1) (üresben)
MEGJEGYZÉS: Ha az alapjárati fordulatszám nincs az előírt határokon belül, lásd a jelenség hibakeresését.

6. | Csatlakoztassa vissza az EVAP benzingőz-elszívóvezeték vízzsák lefúvatószelep 2-pólusú csatlakozóját. MEGJEGYZÉS: A HDS használható az alapjárati fordulatszám ellenőrzéséshez.