## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: P0343

DTC P0343: | CMP érzékelő áramkör feszültsége magas

1. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

2. | Végezze el a DTC adattörlést a TÖRLÉS menüben a HDS műszerrel.

3. | Indítsa be a motort. Ha a motor nem indul be, indítózzon 10 másodpercig.

4. | Ellenőrizze a HDS-sel, hogy a DTC menüben nincsenek-e időszakosan fennálló hiba DTC(-k) vagy DTC-K. Megjelenik a DTC P0343? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 5. NEM - Időszakosan fennálló hiba, a rendszer ekkor rendben van. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz csatlakozások vagy laza érintkezők a vezérműtengely-helyzetérzékelőnél és a motorvezérlő (ECM) egységnél.n

5. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

6. | Csatlakoztassa le a CMP érzékelő 3-pólusú csatlakozóját.

7. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

8. | Mérje meg a feszültséget a vezérműtengely-helyzetérzékelő 1-pólusú csatlakozójának 3. sz. érintkezője és a karosszériatest között. Körülbelül 5 V mérhető? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 9. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 10.

9. | Mérje meg az ellenállást a CMP érzékelő 3-pólusú csatlakozó 2. sz. és 3. sz. érintkezője között. Megjelenik az akkumulátorfeszültség? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 14. NEM - Javítsa a vezetékszakadást az ECM 3.sz. csatlakozó 46.sz. érintkező (érintkező teszt doboz 75.sz. érintkező) és a CMP érzékelő között, majd folytassa a következő lépéssel 16.

10. | A gyújtáskapcsolót kapcsolja KI (OFF), és várjon 10 másodpercig.

11. | Csatlakoztassa a motorvezérlő egység vizsgáló kábelköteget és a diagnosztikai csatlakozódobozt a motorvezérlő egység és a csatlakozó közé.

12. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

13. | Mérje meg a feszültséget a diagnosztikai csatlakozó doboz 35. sz. érintkezője és a karosszériatest között. Körülbelül 5 V mérhető? IGEN - Javítsa a vezetékszakadást az ECM 3.sz. csatlakozó 6.sz. érintkező (érintkező teszt doboz 35.sz. érintkező) és a CMP érzékelő között, majd folytassa a következő lépéssel 16. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 22.

14. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

15. | Cserélje ki a CMP érzékelőt.

16. | Csatlakoztassa vissza az összes csatlakozót.

17. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

18. | Végezze el a motorvezérlő egység visszaállítását a TÖRLÉS menüben a HDS műszerrel.

19. | Folytassa le az ETCS tanulási eljárást.

20. | Indítsa be a motort és várjon 10 másodpercig.

21. | Ellenőrizze a HDS-sel, hogy a DTC menüben nincsenek-e időszakosan fennálló hiba DTC(-k) vagy DTC-K. Megjelennek időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k? IGEN - Ha a DTC P0343 megjelenik, ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz csatlakozások vagy laza érintkezők a CMP érzékelőnél és az ECM-nél, majd folytatás a következő lépéssel: 1. Ha megjelennek más időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k, akkor folytassa a kijelzett DTC hibakereséssel. NEM - A hibakeresés készen van.n

22. | Szereljen be egy biztosan jó ECM-et.

23. | Indítsa be a motort.

24. | Ellenőrizze a HDS-sel, hogy a DTC menüben nincsenek-e időszakosan fennálló hiba DTC(-k) vagy DTC-K. Megjelennek időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k? IGEN - Ha a DTC P0343 megjelenik, ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz csatlakozások vagy laza érintkezők a CMP érzékelőnél és az ECM-nél, majd folytatás a következő lépéssel: 1. Ha megjelennek más időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k, akkor folytassa a kijelzett DTC hibakereséssel. NEM - Cserélje ki az eredeti motorvezérlő egységet.n