## Kulcsnélküli nyitás adójának programozása

A távirányító kódok tárolása:
A legfeljebb három távirányító kódja beolvasható a kulcsnélküli zár vevőegység memóriájába. (A negyedik kód letárolásakor az elsőnek betáplált kód törlődik.)
MEGJEGYZÉS: Fontos a lépések közötti időkorlátok megtartása.

1. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

2. | A távirányító zárás vagy nyitás gombját 1 - 4 másodpercen belül nyomja meg úgy, hogy a távirányítót a kulcsnélküli vevő egységre irányítja.

3. | Fordítsa a gyújtáskapcsolót 1 - 4 másodpercen belül OFF állásba.

4. | 1 - 4 másodpercen belül a gyújtáskapcsolót fordítsa ON (II) állásba.

5. | A távirányító zárás vagy nyitás gombját 1 - 4 másodpercen belül nyomja meg úgy, hogy a távirányítót a kulcsnélküli vevő egységre irányítja.

6. | Fordítsa a gyújtáskapcsolót 1 - 4 másodpercen belül OFF állásba.

7. | A gyújtáskapcsolót 4 másodpercen belül fordítsa ON (II) állásba.

8. | A távirányító zárás vagy nyitás gombját 1 - 4 másodpercen belül nyomja meg úgy, hogy a távirányítót a kulcsnélküli vevő egységre irányítja.

9. | Fordítsa a gyújtáskapcsolót 1 - 4 másodpercen belül OFF állásba.

10. | A gyújtáskapcsolót 4 másodpercen belül fordítsa ON (II) állásba.

11. | A távirányító zárás vagy nyitás gombját 1 - 4 másodpercen belül nyomja meg úgy, hogy a távirányítót a kulcsnélküli vevő egységre irányítja.

12. | Győződjön meg róla, hogy hallja az ajtózár működtető elemek hangját. 1 - 4 másodpercen belül nyomja meg újra a távirányító zárás vagy nyitás gombját.

13. | Irányítsa 10 másodpercen belül a kulcsnélküli vevőre a távirányítókat (legfeljebb hármat), amelyeknek a kódját tárolni akarja, majd nyomja meg a távirányító zárás vagy nyitás gombját. Győződjön meg róla, hogy mindegyik távirányító kód tárolásakor hallható az ajtózár működtető elemek hangja.

14. | Kapcsolja ki a gyújtáskapcsolót, és húzza ki a kulcsot.

15. | Győződjön meg az új kód(ok) megfelelő működéséről.