## Klímaberendezés kompresszor-tengelykapcsoló cseréje

1. | Ellenőrizze a forgórész lemezt, hogy nincs-e rajta elszíneződés, leválás vagy más sérülés. Ha sérült, cserélje ki a tengelykapcsoló készletet.

2. | Ellenőrizze a forgórész szíjtárcsa csapágyának játékát és ellenállását úhgy, hogy a forgórész szíjtárcsát kézzel megforgatja. Cserélje ki a tengelykapcsoló készletet egy új készletre, ha zajos, vagy túl nagy játéka/ellenállása van.

3. | Mérje meg a forgórész szíjtárcsa (A) és a forgórész lemez (B) közötti hézagot, végig körben. Ha a hézag nincs az előírt határokon belül, szerelje ki a forgórész lemezt, és tegyen hozzá vagy távolítson el hézagoló gyűrűket szükség szerint, hogy növelje vagy csökkentse a hézagot.
Hézag: | 0,5±0,15 mm
MEGJEGYZÉS: A hézagoló gyűrűk négy vastagságban állnak rendelkezésre: 0,1 mm, 0,2 mm, 0,4 mm és 0,5 mm.

4. | Oldja ki a mágnestekercs csatlakozót a tartóból, majd válassza le. Ellenőrizze a hőkioldó biztosítékot villamos kapcsolat szempontjából. Ha nincs villamos kapcsolat, cserélje ki a hőkioldó biztosítékot. MEGJEGYZÉS: A hőkioldó biztosíték megszakítja az elektromos vezetést 122 - 132°C fölött. Ha a hőmérséklet 116 - 104°C alá esik, a hőkioldó biztosítékon lesz villamos kapcsolat.

5. | Ellenőrizze a mágnestekercs ellenállását. Ha az ellenállás nem az előírt tartományban van, cserélje ki a mágnestekercset.
Mágnestekercs ellenállás: | 3,05-3,35 ohm 20°C-on .