## Első lökhárító alsó rácsának cseréje

## Normál típus

MEGJEGYZÉS:

- Legyen óvatos, nehogy megkarcolja az első lökhárítót.
- Az alkatrészek feszítésekor használja a kézi eltávolító készletet, vagy valami ahhoz hasonló eszközt.

1. | Szerelje le az első lökhárítót.

2. | Szerelje ki a lökhárító alsó rácsát (A):
-1 | Szerelje ki a csavarokat (B) és a rögzítőket (C) a műszerfal középső alsó burkolatából (D).
-2 | A kampók (E) kinyitásával távolítsa el a lökhárító alsó rácsát.

3. | Szerelje be a rácsot a kiszereléshez képest fordított sorrendben. Rögzítse a kampókat a helyükre.