## Motorházető-nyitó fogantyú cseréje

1. | Szerelje ki a függőleges burkolatot.

2. | Szerelje ki a csavarokat, majd szerelje ki a motorháztető-nyitókart (A).

3. | Akassza ki a motorháztető-nyitóhuzalt (B) a motorháztető-nyitókarról. Ügyeljen arra, hogy ne hajlítsa meg a kábelt.

4. | Szerelje vissza a motorháztető-nyitókart a kiszereléshez képest fordított sorrendben, és figyeljen a következőkre: Győződjön meg róla, hogy a motorháztető-nyitóhuzal megfelelően csatlakozik-e. Győződjön meg róla, hogy a motorháztető megfelelően nyílik-e.