## Üzemanyag-szűrő cseréje

Az üzemanyagszűrőt ki kell cserélni, ha az üzemanyag-nyomás az előírt érték (320-370 kPa, 3,3-3,8 kg/cm2, 47-54 psi) alá esik, miután meggyőződött róla, hogy az üzemanyagszivattyú az üzemanyagnyomás-szabályozó rendben van.

1. | Szerelje le az üzemanyagszivattyút.

2. | Szerelje ki az üzemanyagnyomás-szabályozót (A).

3. | Szerelje ki az üzemanyagszűrőt (B).

4. | Szerelje be az alkatrészt a kiszereléshez képest fordított sorrendben, egy új alap tömítéssel (E) és új O-gyűrűkkel (F), majd ellenőrizze a következőket: Amikor csatlakoztatja a vezetékköteget, győződjön meg róla, hogy a csatlakozás biztos, és hogy az érintkező (C) szilárdan a helyén van. Amikor beszereli az üzemanyagszint-jeladóegységet (D), győződjön meg róla, hogy a csatlakozás biztos és hogy a csatlakozó szilárdan a helyén van. Legyen óvatos, nehogy túlságosan meghajlítsa vagy megcsavarja.