## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: P2229

DTC P2229: | BARO nagyfeszültségű érzékelő áramkör

1. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

2. | Ellenőrizze a BARO ÉRZÉKELŐT a HDS-el az ADATLISTÁBAN. Körülbelül 120 kPa illetve 4.74 V vagy több jelenik meg? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 3. NEM - Időszakosan fennálló hiba, a rendszer ekkor rendben van.n

3. | Szereljen be egy biztosan jó ECM-et.

4. | Ellenőrizze a HDS-sel, hogy a DTC menüben nincsenek-e időszakosan fennálló hiba DTC(-k) vagy DTC-K. Megjelennek időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k? IGEN - Ha a P2229 hiba megjelenik, ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz csatlakozások a motorvezérlő egységnél, majd folytatás a következő lépéssel: 1. Ha megjelennek más időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k, akkor folytassa a kijelzett DTC hibakereséssel. NEM - Cserélje ki az eredeti motorvezérlő egységet.n