## Hátfali ajtózár-kapcsoló ellenőrzése

1. | Nyissa ki a hátsó ajtót.

2. | Szerelje le a csomagtér ajtó alsó kárpitját.

3. | Kösse le a 2-pólusú csatlakozót (A) a csomagtér ajtó zárszerkezet kapcsolóról (B).

4. | Ellenőrizze a villamos vezetést az 1. sz. és a 2. sz. érintkező között. Nyitott hátsó ajtó mellett villamos kapcsolatnak kell lennie. Csukott hátsó ajtó mellett nem szabad villamos kapcsolatnak lennie.