## Kenőanyagok és folyadékok

Ha a használt motorolaj hosszú ideig és rendszeresen érintkezik a bőrrel, rákot okozhat. Ez ugyan nem valószínű, hacsak nem napi gyakorisággal foglalkozik fáradt olajjal, mégis ajánlatos, hogy a fáradt olaj kezelése után minél előbb szappannal és vízzel alaposan mosson kezet.

A kenési helyekről és az alkalmazandó kenőanyagok típusáról lásd az ábrás jegyzéket és különböző munkaműveleteket (például összeszerelés/újra összeszerelés, csere, felújítás, beszerelés, stb.), amelyek mindegyik fejezetben megtalálhatók.

Kenési helyek | Kenőanyag
--- | ---
A | Motor | Amerikai Ásványolaj Intézet minősítése: SJ vagy SL fűtőértékű olaj SAE viszkozitás: Lásd a táblázatot.
B | Kézi kapcsolású sebességváltó | Honda kézi sebességváltó-folyadék Minden esetben Honda kézi sebességváltó-folyadékot használjon. Motorolaj használata keményebb kapcsolást eredményezhet, mert nem tartalmazza a megfelelő adalékokat.
CVT | Honda CVT folyadék (automata sebességváltó-folyadék) Minden esetben Honda a Z1 automata sebességváltóhoz való olajat használjon. Nem Honda ATF alkalmazása befolyásolhatja a kapcsolás minőségét.
C | Fékrendszer (ABS és VSA vezetéket beleértve) | DOT 3 vagy DOT 4 fékfolyadék Ajánljuk az eredeti Honda fékfolyadékot. Nem Honda fékfolyadék alkalmazása korróziót okozhat, és csökkentheti a rendszer élettartamát.
D | Tengelykapcsoló-működtetés hidraulikacső (kézi kapcsolású sebességváltó) | DOT 3 vagy DOT 4 fékfolyadék
E F | Kiemelő villa (kézi kapcsolású sebességváltó) Kapcsoló- és váltóhuzal végek (kézi kapcsolású sebességváltó) | Szuper, magas hőmérsékletnek ellenálló karbamidos zsír, LIM264 (Rendelési szám: 41211 - PY5 -305)
G | Gázbowden vég (műszerfal alatt) | Szilikonzsír
H I J K L M N | Gázbowden vég (fojtószelep csatlakozás) Fékerőrásegítő-csatlakozófej Tengelykapcsoló-nyomóhenger villa Sebességváltó-kar Pedálmechanizmus Akkumulátorsaruk Üzemanyag betöltő fedél | Többfokozatú kenőzsír
O P Q R S | Hátsó fékpofa-kötés (Hátsó dobfékkel rendelkező modell) Motorháztető-pántok és zár Hátsóajtó pántok Ajtópántok: felső és alsóAjtónyitás-határoló | Honda fehér lítium kenőzsír (Honda White Lithium Grease)
T | Féknyereg dugattyú gumiharang, nyeregtüskék és gumiharangok | Nyereg kenőzsír
U | Fékcső csatlakozók (első és hátsó kerékdob) | Korróziógátló anyagok
V | Klímaberendezés-kompresszor | Kompresszor-olaj: KEIHIN SP-10 (P/N 38897-P13-003, 38898-P13-003, 38899-P13-A01) a hűtő számára HFC-134a (R-134a)

MEGJEGYZÉS: Az ábra balkormányos modellt mutat; a jobbkormányos modell szimmetrikus.