## Vezérműtengely ellenőrzése

1. | Szerelje ki a vezérműtengely-lánckereket.

2. | Szerelje ki a szelephimba-egységet.

3. | Helyezze be a szelephimbatengelyt a hengerfejre, majd húzza meg a csavarokat előírt nyomatékkal.
Előírt nyomaték:
29 Nm (3,0 kgm)
Kenjen motorolajat a csavarmenetekre és a karimára.

4. | Illessze a vezérműtengelyt a helyére úgy, hogy a hengerfej vége felé nyomja.

5. | Nullázza a mérőórát a vezérműtengely végére. Tolja a vezérműtengelyt előre-hátra és olvassa le a játékát. Ha az axiális játék a javítási határértéken túl van, cserélje ki a vezérműtengely fedelet és ismételje meg az ellenőrzést. Ha még mindig a javítási határértéken túl van, cserélje ki a vezérműtengelyt.
Vezérműtengely axiális játék:
Standard (új): | 0,05-0,25 mm
Javítási határérték: | 0,5 mm

6. | Szerelje ki a vezérműtengelyt.

7. | Törölje tisztára a vezérműtengelyt, majd ellenőrizze a bütyköket. Cserélje ki a vezérműtengelyt, ha a valamelyik bütyök kipattogzott, karcos vagy túl kopott.

8. | Mérje meg az egyes vezérműtengely csapágycsapok átmérőjét.

9. | Nullázza le a műszert a csapágycsap átmérőhöz.

10. | Tisztítsa le a vezérműtengely csapágyak felületét a hengerfejben. Méje meg az egyes vezérműtengely csapágyak felületének belső átmérőjét, majd ellenőrizze, hogy nincs-e körkörösségtől való eltérés. Ha a vezérműtengely és a csapágyfedél közötti hézag a határértéken belül van, akkor folytassa a következő lépéssel: 12. Ha a vezérműtengely és a csapágyfedél közötti hézag a javítási határértéken túl van és a vezérműtengely ki lett cserélve, akkor cserélje ki a hengerfejet. Ha a vezérműtengely és a csapágyfedél közötti hézag a javítási határértéken túl van és a vezérműtengely nem lett kicserélve, akkor folytassa a következő lépéssel: 11.
Vezérműtengely-siklócsapágy kenési hézag:
Standard (új): | 0,045-0,084 mm
Javítási határérték: | 0,100 mm

11. | Ellenőrizze a teljes ütést V-hasábokkal alátámasztott vezérműtengelyen. Ha a vezérműtengely teljes ütése a javítási határértéken belül van, cserélje ki a hengerfejet. Ha a vezérműtengely teljes ütése a javítási határértéken túl van, cserélje ki a vezérműtengelyt és újra ellenőrizze a vezérműtengely-siklócsapágy kenési hézagot. Ha a kenési hézag még mindig a javítási határértéken túl van, cserélje ki a hengerfejet.
Vezérműtengely teljes ütés:
Standard (új): | 0,03 mm max.
Javítási határérték: | 0,04 mm

12. | Mérje meg a vezérműtengely-bütyökmagasságot.
Vezérműtengely-bütyökmagasság, standard (új):
| SZÍVÁS | KIPUFOGÓ
--- | --- | ---
PRI | 35,3799 mm | 35,3877 mm
SEC | 30,5291 mm
PRI: Primer | SEC: Másodlagos
C/C: Vezérműlánc |