## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: P0301 (71-1), P0302 (72-1), P0303 (73-1), P0304 (74-1)

Diagnosztikai hibakód P0301 (71-1): | 1. sz. henger gyújtáshiba
Diagnosztikai hibakód P0303 (73-1): | 3. sz. henger gyújtáshiba

1. | A hiba fennállásakor rögzített adatok ellenőrzése és rögzítése után állítsa vissza az ECM/PCM-et. Ha nincsenek a hiba fennállásakor rögzített adatok a gyújtáshibáról, törölje a DTC-t.

2. | Indítsa be a motort, és hallgassa meg, hogy van-e kopogó hang a hibás henger befecskendező fúvókájánál. Kattanás hallható? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 3. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 24.

3. | A gyújtáskapcsolót fordítsa az OFF állásba, majd állítsa vissza az ECM/PCM-et.

4. | Cserélje ki a hibás henger gyújtótekercsét egy másik henger gyújtótekercsére.

5. | Végezzen próbautat a gépjárművel többször a hiba fennállásakor rögzített adatok tartományában vagy különböző körülmények között, ha nincsenek meg a hiba fennállásakor rögzített adatok.

6. | Ellenőrizze a DTC-t vagy az időszakosan fennálló hiba DTC-t a letapogató eszközzel. A DTC vagy az időszakosan fennálló hiba DTC P0301, P0302, P0303 vagy P0304 megjelent a kijelzőn? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 7. NEM - Szakaszos gyújtáshiba a gyújtótekercs csatlakozó rossz érintkezése miatt (ebben az időpontban nincs gyújtáshiba).n

7. | Határozza meg, hogy melyik henger(ek)ben volt a gyújtáshiba. A gyújtáshiba abban a hengerben van, amelyikben a gyújtótekercset cserélték? IGEN - Cserélje ki a hibás gyújtótekercset.n NEM - Folytatás a következő lépéssel: 8.

8. | A gyújtáskapcsolót fordítsa az OFF állásba, majd állítsa vissza az ECM/PCM-et.

9. | Cserélje ki a hibás henger gyújtógyertyáját egy másik henger gyújtógyertyájára.

10. | Végezzen próbautat a gépjárművel többször a hiba fennállásakor rögzített adatok tartományában vagy különböző körülmények között, ha nincsenek meg a hiba fennállásakor rögzített adatok.

11. | Ellenőrizze a DTC-t vagy az időszakosan fennálló hiba DTC-t a letapogató eszközzel. A DTC vagy az időszakosan fennálló hiba DTC P0301, P0302, P0303 vagy P0304 megjelent a kijelzőn? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 12. NEM - Szakaszos gyújtáshiba a gyújtógyertya elkormozódása miatt stb. (ebben az időpontban nincs gyújtáshiba).n

12. | Határozza meg, hogy melyik henger(ek)ben volt a gyújtáshiba. A gyújtáshiba abban a hengerben van, amelyikben a gyújtógyertyát cserélték? IGEN - Cserélje ki a hibás gyújtógyertyát.n NEM - Folytatás a következő lépéssel: 13.

13. | A gyújtáskapcsolót fordítsa az OFF állásba, majd állítsa vissza az ECM/PCM-et.

14. | Cserélje ki a hibás henger befecskendező fúvókáját egy másik henger befecskendező fúvókájára.

15. | Járassa a motort alapjáraton 2 percig.

16. | Végezzen próbautat a gépjárművel többször a hiba fennállásakor rögzített adatok tartományában vagy különböző körülmények között, ha nincsenek meg a hiba fennállásakor rögzített adatok.

17. | Ellenőrizze a DTC-t vagy az időszakosan fennálló hiba DTC-t a letapogató eszközzel. A DTC vagy az időszakosan fennálló hiba DTC P0301, P0302, P0303 vagy P0304 megjelent a kijelzőn? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 18. NEM - Szakaszos gyújtáshiba a befecskendező csatlakozó rossz érintkezése miatt (ebben az időpontban nincs gyújtáshiba).n

18. | Határozza meg, hogy melyik henger(ek)ben volt a gyújtáshiba. A gyújtáshiba abban a hengerben van, amelyikben a befecskendező fúvókát cserélték? IGEN - Cserélje ki a hibás befecskendező fúvókát.n NEM - Folytatás a következő lépéssel: 19.

19. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

20. | Kösse le a gyújtótekercs 3-pólusú csatlakozóját a hibás hengerről.

21. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

22. | Mérje meg a feszültséget a gyújtótekercs 3-pólusú csatlakozó 3. sz. érintkezője és a test között. Megjelenik az akkumulátorfeszültség? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 23. NEM - Javítsa meg a szakadást vagy a rövidzárlatot a 7. sz. (15 A), (9. sz. (15 A))* biztosíték és a gyújtótekercs közötti vezetékben. *: hátsó gyújtótekercs n

23. | Ellenőrizze a kompressziót. Motor kompresszió? IGEN - Helyettesítse egy biztosan jó ECM/PCM-mel és ellenőrizze újra. Ha a hibajelenség megszűnik/az ellenőrző lámpa kialszik, cserélje ki az eredeti ECM/ PCM-et.n NEM - Javítsa a motort.n

24. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

25. | Kösse le a negatív pólust az akkumulátorról.

26. | Csatlakoztassa szét az ECM/PCM B csatlakozóját (24P).

27. | Csatlakoztassa vissza a negatív kábelt az akkumulátorra.

28. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

29. | Mérje meg a feszültséget a test és a megfelelő ECM/PCM csatlakozó érintkezője között (lásd a táblázatot).
HIBÁS HENGER | DTC | ECM/PCM ÉRINTKEZŐ | VEZETÉKSZÍN
--- | --- | --- | ---
1. sz. | P0301 | B5 | BRN
2. sz. | P0302 | B4 | RED
3. sz. | P0303 | B3 | BLU
4. sz. | P0304 | B2 | YEL
Megjelenik az akkumulátorfeszültség? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 30. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 38.

30. | A gyújtáskapcsolót kapcsolja KI, és szerelje le a motorburkolatot.

31. | Kösse le a befecskendező fúvóka 2-pólusú csatlakozóját a hibás hengerről.

32. | Mérje meg az ellenállást a befecskendező fúvóka 2-pólusú csatlakozó 1. sz. és 2. sz. érintkezője között. 10W-13 Wmérhető? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 33. NEM - Cserélje ki a befecskendező fúvókát.n

33. | Cserélje ki a hibás henger befecskendező fúvókáját egy másik henger befecskendező fúvókájára.

34. | Járassa a motort alapjáraton 2 percig.

35. | Végezzen próbautat a gépjárművel többször a hiba fennállásakor rögzített adatok tartományában vagy különböző körülmények között, ha nincsenek meg a hiba fennállásakor rögzített adatok.

36. | Ellenőrizze a DTC-t vagy az időszakosan fennálló hiba DTC-t a letapogató eszközzel. A DTC vagy az időszakosan fennálló hiba DTC P0301, P0302, P0303 vagy P0304 megjelenik a kijelzőn? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 37. NEM - Szakaszos gyújtáshiba a befecskendező fúvóka működési hibája stb. n következtében.

37. | Határozza meg, hogy melyik henger(ek)ben volt a gyújtáshiba. A gyújtáshiba abban a hengerben van, amelyikben a befecskendező fúvókát cserélték? IGEN - Cserélje ki a hibás befecskendező fúvókát.n NEM - Helyettesítse egy biztosan jó ECM/PCM-mel és ellenőrizze újra. Ha a hibajelenség megszűnik/az ellenőrző lámpa kialszik, cserélje ki az eredeti ECM/ PCM-et.n

38. | Fordítsa a gyújtáskapcsolót KI állásba, és szerelje le a motorburkolatot.

39. | Kösse le a befecskendező fúvóka 2-pólusú csatlakozóját a hibás hengerről.

40. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

41. | Mérje meg a feszültséget a befecskendező fúvóka 2-pólusú csatlakozó 1. sz. érintkezője és a test között. Megjelenik az akkumulátorfeszültség? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 42. NEM - Szüntesse meg a szakadást az üzemanyag befecskendező szelep és a programozott üzemanyag befecskendezés (PGM-FI) 1. sz. főrelé (FI-MAIN) közötti vezetékben n.

42. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

43. | Ellenőrizze az elektromos vezetést a test és a megfelelő ECM/PCM csatlakozó érintkezője között (lásd a táblázatot).
HIBÁS HENGER | DTC | ECM/PCM ÉRINTKEZŐ | VEZETÉKSZÍN
--- | --- | --- | ---
1. sz. | P0301 | B5 | BRN
2. sz. | P0302 | B4 | RED
3. sz. | P0303 | B3 | BLU
4. sz. | P0304 | B2 | YEL
Van elektromos vezetés? IGEN - Szüntesse meg meg a rövidzárt az ECM/ PCM és a befecskendező közötti vezetékben.n NEM - Folytatás a következő lépéssel: 44.

44. | Zárja testre a megfelelő befecskendező fúvóka 2-pólusú csatlakozó 2. sz. érintkezőjét egy áthidalóvezetékkel (lásd a táblázatot).
HIBÁS HENGER | DTC | VEZETÉKSZÍN
--- | --- | ---
1. sz. | P0301 | BRN
2. sz. | P0302 | RED
3. sz. | P0303 | BLU
4. sz. | P0304 | YEL

45. | Ellenőrizze az elektromos vezetést a test és a megfelelő ECM/PCM csatlakozó érintkezője között (lásd a táblázatot).
HIBÁS HENGER | DTC | ECM/PCM ÉRINTKEZŐ | VEZETÉKSZÍN
--- | --- | --- | ---
1. sz. | P0301 | B5 | BRN
2. sz. | P0302 | B4 | RED
3. sz. | P0303 | B3 | BLU
4. sz. | P0304 | B2 | YEL
Van elektromos vezetés? IGEN - Cserélje ki a befecskendező fúvókát, és ellenőrizze újra.n NEM - Szüntesse meg a szakadást az ECM/ PCM és az üzemanyag befecskendező közötti vezetékben.n