## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: 27

DTC 27: | Kormány-szögelfordulásérzékelő

1. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

2. | Kösse le a VSA vezérlés 46-pólusú csatlakozóját és a kormány-szögelfordulásérzékelő 5-pólusú csatlakozóját.

3. | Ellenőrizze az elektromos vezetést a VSA vezérlőegység 46 pólusú csatlakozó 33. sz. és 35. sz. érintkezője és a bekormányzási szöghelyzet-jeladó 5 pólusú csatlakozó 5. sz. és 1. sz. érintkezői között külön-külön. Van elektromos vezetés? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 4. NEM - Javítsa meg a szakadást a VSA modulátor vezérlőegység és a kormány-szögelfordulásérzékelő közötti vezetékben.n

4. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

5. | Mérje meg a feszültséget a karosszériatest és a VSA vezérlőegység 46 pólusú csatlakozó 33. sz., 35. sz. érintkezője között külön-külön. 1 V vagy több? IGEN - Javítsa meg a rövidzárlatot a tápfeszültséghez a VSA modulátor vezérlőegység és a kormány-szögelfordulás érzékelő közötti vezetékben.n NEM - Folytatás a következő lépéssel: 6.

6. | Ellenőrizze az elektromos vezetést a VSA vezérlőegység 46 pólusú csatlakozó 2. sz., 25. sz. és 26. sz. érintkezője és a bekormányzási szöghelyzet-jeladó 5 pólusú csatlakozó 2. sz., 4. sz. és 3. sz. érintkezői között külön-külön. Van elektromos vezetés? IGEN - Javítsa meg a szakadást a VSA modulátor vezérlőegység és a kormány-szögelfordulásérzékelő közötti vezetékben.n NEM - Folytatás a következő lépéssel: 7.

7. | Mérje meg a feszültséget a karosszériatest és a VSA vezérlőegység 46 pólusú csatlakozó 2. sz., 25. sz. és 26. sz. érintkezője között külön-külön. 1 V vagy több? IGEN - Javítsa meg a rövidzárlatot a tápfeszültséghez a VSA modulátor vezérlőegység és a kormány-szögelfordulás érzékelő közötti vezetékben.n NEM - Folytatás a következő lépéssel: 8.

8. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

9. | Ellenőrizze az elektromos vezetést a karosszériatest és a VSA vezérlőegység 46 pólusú csatlakozó 2. sz., 25. sz. 26. sz. 33. sz. és 35. sz. érintkezője között külön-külön. Van elektromos vezetés? IGEN - Javítsa meg a testzárlatot a VSA vezérlőegység és a kormány-szögelfordulásérzékelő közötti vezetékben.n NEM - Folytatás a következő lépéssel: 10.

10. | Helyettesítse egy biztosan jó kormány-szögelfordulásérzékelővel.

11. | Csatlakoztassa vissza az összes lecsatlakoztatott csatlakozót.

12. | A HDS-szel törölje a DTC-ket.

13. | A gyújtáskapcsolót fordítsa az OFF, majd az ON (II) állásba.

14. | Vigye próbaútra a gépjárművet néhány sarok körül.

15. | Ellenőrizze a DTC-t. Megjelenik a DTC 27? IGEN - Ellenőrizze, nincsenek-e laza csatlakozóérintkezők, és szükség esetén javítsa meg. Cserélje ki a VSA modulátor-vezérlőegységet.n NEM - Cserélje ki az eredeti kormány-szögelfordulásérzékelőt.n