## Szelepek, rugók és szeleptömítések eltávolítása

Szükséges célszerszámok
Szeleprugó-összenyomó ( 07757-0010000)

Azonosítsa a szelepeket és a szeleprugókat kiszereléskor, hogy mindegyik alkatrész az eredeti helyére kerüljön vissza.

1. | Szerelje ki a hengerfejet.

2. | Szerelje ki a vezérműtengelyt.

3. | Megfelelő méretű persely (A) és műanyag kalapács (B) használatával enyhén ütögesse meg a szeleptányérokat, hogy a szelepszárékek meglazuljanak.

4. | Szerelje be a rugó-összenyomót. Nyomja össze a rugót, és szerelje ki a szelepszárékeket.