## Motor eltávolítása

Szükséges célszerszámok
Motor-felfüggesztő készlet ( 07KAK-SJ40101)

#### MEGJEGYZÉS:

- Használjon sárvédő-védőhuzatot, hogy megelőzze a fényezett felületek sérülését.
- Hogy megelőzze a sérülést, a vezetékcsatlakozókat óvatosan, a csatlakozó résznél fogva húzza ki.
- Jelölje meg az összes vezetéket és csövet, hogy megelőzze a helytelen csatlakoztatást. Továbbá győződjön meg róla, hogy nem érnek össze más vezetékekkel vagy csövekkel, és hogy nem zavarnak más alkatrészeket.

1. | Rögzítse a motorháztetőt a teljesen nyitott helyzetben (támasztórúd az alsó nyílásban).

2. | Csatlakoztassa le a negatív kábelt az akkumulátorról, majd csatlakoztassa le a pozitív kábelt.

3. | Szerelje ki az akkumulátort.

4. | Szerelje ki a levegőszűrő-házat.

5. | Szerelje le a kábelbilincseket (A), majd szerelje ki az akkumulátor-talpat (B).

6. | Csatlakoztassa le a motorvezérlő-egység (ECM) / motor és váltó vezérlőegység (PCM) csatlakozóit (A), és a fő kábelköteg csatlakozóját (B). Balkormányos modelleknél: Jobbkormányos modelleknél:

7. | Szerelje ki a kábelbilincseket (A) és a gumihüvelyt (C), majd húzza át a tűzfalon a motor kábelköteget. Balkormányos modelleknél: Jobbkormányos modelleknél:

8. | Szerelje ki az akkumulátor kábeleit (A) a motortérben levő biztosíték-/relé dobozból, majd csatlakoztassa le a vezetékköteg-csatlakozókat (B). Balkormányos modelleknél: Jobbkormányos modelleknél:

9. | Kösse le a vezetékköteg csatlakozót (C).

10. | Szerelje ki a gázbowdent (A) a biztosítóanya (B) kilazításával, majd csúsztassa ki a kábel végét a fojtószelep-állító karból.

11. | Szüntesse meg az tüzelőanyag-nyomást.

12. | Szerelje ki a benzingőz elszívó vezeték vízzsák (EVAP) csövét (A), és a fékerőrásegítő vákuumcsövét (B).

13. | Szerelje ki a kapcsolóhuzalt (A) és a választóhuzalt (B). Vigyázzon, hogy kiszerelés közben ne hajlítsa meg a huzalokat. A megtört huzalokat mindig cserélje ki újra (kézi kapcsolású sebességváltó)

14. | Szerelje ki a tengelykapcsoló munkahengerét (A) és a tengelykapcsoló-működtetés hidraulikacső tartó rögzítőcsavarját (B). Ne működtesse a tengelykapcsoló-pedált, miután a munkahengert kiszerelte.(kézi kapcsolású sebességváltó).

15. | Szerelje ki a kapcsolóhuzalt. Vigyázzon, hogy kiszerelés közben ne hajlítsa meg a huzalt. A megtört huzalokat mindig cserélje ki újra (CVT)

16. | Ha van klímaberendezés-kompresszor, szerelje ki a hajtószíjat.

17. | Vegye le a hűtősapkát.

18. | Teljesen emelje fel az emelőt.

19. | Szerelje le az első kerekeket.

20. | Szerelje le a burkolólemezt.

21. | Lazítsa meg a hűtőben lévő leeresztőcsavart, és engedje le a motor-hűtőfolyadékot.

22. | Engedje le a sebességváltófolyadékot: Kézi kapcsolású sebességváltó. Fokozat nélkül változtatható áttételű sebességváltó (CVT).

23. | Engedje le a motorolajat.

24. | Csatlakoztassa le az elsődleges fűtött lambda-szonda (elsődleges HO2S) csatlakozóját (A) (a KU modell kivételével), illetve a fűtött lambda-szonda (HO2S) csatlakozóját (A) (a KU modellnél).

25. | Csatlakoztassa le a másodlagos fűtött lambda-szonda (másodlagos HO2S) csatlakozóját (B) (a KU modell kivételével).

26. | Szerelje ki a háromutas katalizátort (TWC) (C).

27. | Csatlakoztassa le a stabilizátor-kapcsolórudakat.

28. | Csatlakoztassa le a felfüggesztés alsó lengőkar gömbcsuklóit.

29. | Szerelje ki a féltengelyeket. Kenjen be minden finoman megmunkált felületet tiszta motorolajjal. Kötözzön műanyag zacskókat a féltengely végekre.

30. | Szerelje le a kormányművet az első segédkeretről.

31. | Kösse le a kompresszor-tengelykapcsoló csatlakozót (A), majd szerelje le a klímaberendezés-kompresszort (B) a klíma tömlőinek lekötése nélkül.

32. | Szerelje ki a kondenzátor-ventilátor burkolatát.

33. | Szerelje ki az automata sebességváltó folyadék (ATF) hűtő tömlőit, majd dugaszolja be az ATF-hűtő tömlőit és vezetékeit, fokozat nélkül változtatható áttételű sebességváltó (CVT).

34. | Engedje le az emelőt.

35. | Szerelje ki a felső hűtő-tömlőt (A) és az alsó hűtőc-tömlőt (B).

36. | Szerelje ki a fűtés-tömlőket.

37. | Csatlakoztassa a motor-felfüggesztő készletet (kereskedelmi forgalomban beszerezhető szerszám az EU modellekhez) a motorhoz az ábrán látható módon.

38. | Szerelje le a testkábelt (A), majd szerelje ki a sebességváltó felfogató tartót (B). KÉZI SEBESSÉGVÁLTÓ: FOKOZAT NÉLKÜL VÁLTOZTATHATÓ ÁTTÉTELŰ SEBESSÉGVÁLTÓ:

39. | Szerelje le a testkábelt (A), majd szerelje ki az oldalsó motorfelfüggesztés/tartó egységet (B). KÉZI SEBESSÉGVÁLTÓ: FOKOZAT NÉLKÜL VÁLTOZTATHATÓ ÁTTÉTELŰ SEBESSÉGVÁLTÓ:

40. | Biztosítsa, hogy az emelő tartók megfelelő helyzetben legyenek. Teljesen emelje fel az emelőt.

41. | Szerelje ki a hátsó tartóbak rögzítőcsavarokat.

42. | Szerelje ki a bal első felfüggesztő/tartó egységet(kézi kapcsolású sebességváltó).

43. | Szerelje ki a két rögzítőt (A), ami az alsó burkolatokat tartja, majd szerelje ki az első segédkeretet (B).

44. | Ellenőrizze, hogy a motorhoz/sebességváltóhoz nem csatlakozik egyetlen vákuumcső, üzemanyag- és hűtőfolyadékcső, valamint elektromos vezeték sem.

45. | Lassan engedje le a motort kb. 150 mm-rel. Ellenőrizze le újra, hogy az összes cső és vezeték le van-e csatlakoztatva a motorról/sebességváltóról.

46. | Engedje le teljesen a motort. Szerelje le az emelőláncot a motorról.

47. | Vegye ki a motort a gépjármű alól.