## Hűtőfolyadék csere - Kivéve L15A1 (szívó modell) és L15A6

1. | Indítsa be a motort. Állítsa a fűtés hőmérséklet-szabályozást maximumra, majd kapcsolja ki a gyújtást. Győződjön meg róla, hogy a motor és a hűtő érintésre hideg.

2. | Vegye le a hűtősapkát.

3. | Lazítsa meg a leeresztőcsavart (A), és engedje le a hűtőfolyadékot.

4. | Csavarja ki a leeresztőcsavart (A) a hengerblokk első oldalán.

5. | Miután a hűtőfolyadékot leeresztette, szerelje vissza a leeresztőcsavart új alátéttel.

6. | Húzza meg biztosan a hűtő leeresztőcsavart.

7. | Töltse fel a tartályt a MAX jelig (A) 2. típusú Honda minden évszakban használható fagyálló/hűtőfolyadékkal.

8. | Öntsön eredeti Honda All Season Antifreeze minden évszakban megfelelő fagyálló folyadékot vagy Coolant Type 2 hűtőfolyadékot a hűtőbe a betöltőcsonk aljáig. MEGJEGYZÉS: Használjon mindig eredeti Honda All Season Antifreeze minden évszakban megfelelő fagyálló folyadékot vagy Coolant Type 2 hűtőfolyadékot. Ha nem Honda hűtőfolyadékot használ, akkor korrózió léphet fel, aminek következtében a hűtőrendszer meghibásodhat, tönkremehet. Az eredeti Honda All Season Antifreeze minden évszakban megfelelő fagyálló folyadék és a Coolant Type 2 hűtőfolyadék 50% fagyálló folyadék és 50 % víz keveréke. Ne adjon hozzá vizet.
Motor hűtőfolyadék kapacitások (beleértve a kiegyenlítő tartály 0,4 l-es kapacitását is)
L15A1 motor (IN modell) Alumínium hűtő
A motor nagyjavítása után:
| KÉZI SEBESSÉGVÁLTÓ: | 5,5 L
| FOKOZAT NÉLKÜL VÁLTOZTATHATÓ ÁTTÉTELŰ SEBESSÉGVÁLTÓ: | 5,4 L
A hűtőfolyadék cseréje után:
| KÉZI SEBESSÉGVÁLTÓ: | 3,9 L
| FOKOZAT NÉLKÜL VÁLTOZTATHATÓ ÁTTÉTELŰ SEBESSÉGVÁLTÓ: | 3,8 L
L15A1 motor (IN modell) Vörösréz hűtő
A motor nagyjavítása után:
| KÉZI SEBESSÉGVÁLTÓ: | 5,6 L
| FOKOZAT NÉLKÜL VÁLTOZTATHATÓ ÁTTÉTELŰ SEBESSÉGVÁLTÓ: | 5,5 L
A hűtőfolyadék cseréje után:
| KÉZI SEBESSÉGVÁLTÓ: | 4,0 L
| FOKOZAT NÉLKÜL VÁLTOZTATHATÓ ÁTTÉTELŰ SEBESSÉGVÁLTÓ: | 3,9 L
L15A6 motor
A motor nagyjavítása után:
| KÉZI SEBESSÉGVÁLTÓ: | 5,4 L
| FOKOZAT NÉLKÜL VÁLTOZTATHATÓ ÁTTÉTELŰ SEBESSÉGVÁLTÓ: | 5,3 L
A hűtőfolyadék cseréje után:
| KÉZI SEBESSÉGVÁLTÓ: | 3,8 L
| FOKOZAT NÉLKÜL VÁLTOZTATHATÓ ÁTTÉTELŰ SEBESSÉGVÁLTÓ: | 3,7 L

9. | Lazán helyezze fel a hűtősapkát.

10. | Indítsa be a motort és járassa, amíg bemelegszik (a hűtőventilátor legalább kétszer bekapcsol).

11. | Állítsa le a motort. Ellenőrizze a szintet a hűtőben, és szükség esetén töltsön be eredeti Honda All Season Antifreeze minden évszakban megfelelő fagyálló folyadékot vagy Coolant Type 2 hűtőfolyadékot.

12. | Helyezze fel szorosan a hűtősapkát, majd ismét járassa a motort és ellenőrizze a tömítettséget.

13. | Tisztítsa le a kifolyt motor-hűtőfolyadékot.