## Főtengely-tárcsa eltávolítása és beszerelése

Szükséges célszerszámok
Tartó markolat ( 07JAB-0010200)

Szíjtárcsa tartó csatlakozó, 50 mm-es hatszög ( 07JAB-0010400)
Dugós kulcsbetét, 19 mm ( 07JAA-0010200)

## Kiszerelés

1. | Szerelje le az első kerekeket.

2. | Szerelje le a burkolólemezt.

3. | Tartsa meg a szíjtárcsát a kézikarral (A) és a tartóbetéttel (B).

4. | Szerelje ki a csavart a 19 mm-es dugós kulcsbetéttel (C) és a hajtószárral.

## Beszerelés

1. | Tisztítsa meg a forgattyústengely-szíjtárcsát (A), a forgattyús tengelyt (B), a csavart (C) és az alátétet (D). Kenje meg az alábbi ábra szerint.

2. | Szerelje be a szíjtárcsát, és tartsa meg a szíjtárcsát a kézikarral (A) és a tartóbetétel (B).

3. | Húzza meg a csavart 54 Nm-rel (5,5 kg·m) nyomatékkulccsal és 19 mm-es dugós kulcsbetéttel (C). Ne használjon légkulcsot. Ha új szíjtárcsa csavart vagy új forgattyús tengelyt használ, húzza meg a csavart 177 Nm-rel (18,0 kg mt) nyomatékkulccsal és 19 mm-es dugós kulcsbetéttel, lazítsa meg a csavart és húzza meg 54 Nm-rel (5,5 kgm).

4. | Húzza meg a szíjtárcsa-csavart további 90°-kal.

5. | Szerelje be a burkolólemezt.

6. | Szerelje fel az első kerekeket.