## Hengerfej eltávolítása

MEGJEGYZÉS:

- Használjon sárvédő-védőhuzatot, hogy megelőzze a fényezett felületek sérülését.
- Hogy megelőzze a sérülést, a vezetékcsatlakozókat óvatosan, a csatlakozó résznél fogva húzza ki.
- A hengerfej sérülésének elkerülése érdekében a hengerfejcsavarok meglazítása előtt várja meg, amíg a motor-hűtőfolyadék hőmérséklet 38°C alá csökken.
- Jelölje meg az összes vezetéket és csövet, hogy megelőzze a helytelen csatlakoztatást. Továbbá győződjön meg róla, hogy nem érnek össze más vezetékekkel vagy csövekkel, és hogy nem zavarnak más alkatrészeket.
- Tartsa távol a vezérműláncot a mágneses mezőktől.

1. | Engedje le a motor-hűtőfolyadékot..

2. | Szerelje ki a levegőszűrő-házat.

3. | Szerelje ki a hűtőfolyadék-megkerülőcsöveket.

4. | Szerelje ki a felső hűtő-tömlőt (A) és az alsó hűtő-tömlőt (B).

5. | Szerelje ki a fűtés-tömlőket.

6. | Szerelje le a hajtószíjat.

7. | Szerelje le a szívócsonkot.

8. | Szerelje le a kipufogó-gyűjtőcsövet.

9. | Szerelje le a motor kábelköteg csatlakozókat és a kábelköteg bilincseket a hengerfejről. Négy befecskendező fúvóka csatlakozó Motor-hűtőfolyadék hőmérséklet (ECT) érzékelő csatlakozó Felső holtpont (FHP) érzékelő csatlakozó Hűtőventilátor-kapcsoló csatlakozó Olajnyomás-kapcsoló csatlakozó Kopogásérzékelő csatlakozó

10. | Szerelje kis az üzemanyag-csatornát.

11. | Szerelje ki a levegőszűrő-ház tartót (A), a testkábelt (B) és kábeltartó rögzítőcsavart (C) , majd szerelje ki a kábeltartót (D) a tartóból.

12. | Szerelje ki a csatlakozó csövet (A), a hűtőfolyadék-megkerülőcsövet (B) és a forgattyúház-szellőztetés (PCV) gumicsövet (C).

13. | Szerelje le a szelepfedelet.

14. | Szerelje ki a generátor tartó rögzítőcsavarokat és lazítsa ki a generátor rögzítőcsavarokat .

15. | Szerelje le az alapjárati szíjtárcsát (klímaberendezés kompresszorral) .

16. | Fordítsa le a forgattyústengely-szíjtárcsát úgy, hogy az FHP jelölés egybe essen a mutatóval.

17. | Szerelje le a hűtőfolyadék-szivattyú hajtószíjat.

18. | Szerelje le a forgattyústengelyt.

19. | Csatlakoztassa le a forgattyústengely-helyzet (CKP) érzékelő csatlakozót, majd szerelje ki a kábelbilincseket.

20. | Támassza alá a motort egy 300 x 300 x 25 mm méretű fadarabbal és egy emelővel az olajeknő alatt. MEGJEGYZÉS: Az emelőt ne helyezze az olajteknő közepére, hogy az ne sérüljön meg.

21. | Szerelje ki a testkábelt, majd szerelje ki az oldalsó motorfelfüggesztést/tartóegységet.

22. | Tartsa el a generátort a vezérműfedéltől. Szerelje ki a vezérműlánc-burkolatot.

23. | Készítsen egy beállítási jelet (A) a vezérműtengely lánckeréken és a vezérműláncon

24. | Lazán szerelje fel a forgattyústengely-szíjtárcsát.

25. | Kenjen motorolajat a vezérműlánc feszítő csúszóelemre a hengerfejen levő olajvisszavezető furaton keresztül.

26. | Tartsa a forgattyústengely-szíjtárcsát és helyezze a dugós kulcsbetétet (A) a vezérműtengely lánckerék csavarjára.

27. | Forgassa el a vezérműtengelyt az óramutató járási irányával azonos irányba a vezérműlánc feszítő összenyomásához, majd szerelje be a 6 x 1,0 mm-es csavart a forgattyús házon levő csavarfuratba a vezérműlánc feszítőn (D) keresztül. MEGJEGYZÉS: A meghúzási nyomaték nem lehet több 56 Nm-nél (5,7 kgf·m) amikor a vezérműtengelyt elforgatják. Ne forgassa el a vezérműtengelyt az óramutató járásával ellentétes irányba

28. | Tartsa meg a vezérműtengelyt egy villáskulccsal, majd szerelje ki a vezérműtengely lánckerék csavarját.

29. | Szerelje ki a vezérműláncvezetőt biztosító csavart.

30. | Szerelje ki a hengerfejcsavarokat. A deformáció elkerülése érdekében a csavarokat az előírt sorrendben egyszerre 1/3 fordulattal csavarja ki; a műveletet az összes csavar meglazításáig folytassa. HENGERFEJCSAVAR MEGLAZÍTÁSI SORREND:

31. | Szerelje ki a hengerfejet.