## Üzemanyag-vezetékkel/gyorscsatlakozó szerelvényekkel kapcsolatos óvintézkedések

Az üzemanyagcsövek ill. gyorscsatlakozók összekötik az üzemanyag-csatornát (A) az üzemanyag-nyomócsővel (B), az üzemanyag-nyomócsövet (B) az üzemanyagcsővel (C), és az üzemanyagcsövet (D) az üzemanyagtartály-egységgel (E). Az üzemanyagellátó vezeték, az üzemanyagtartály-egység, vagy az üzemanyagtartály ki- vagy beszerelésekor szükséges a gyorscsatlakozók csatlakoztatása vagy lecsatlakoztatása.
Figyeljen a következőre:

- Az üzemanyag-tápvezeték (B), az üzemanyag cső (D) és az üzemanyag gyorscsatlakozók (E) nem hőállóak; legyen óvatos, hogy ne sértse meg őket hegesztés, vagy más hőfejlesztő művelet közben.
- Az üzemanyag tápvezeték (B), az üzemanyagcső (D), és a gyorscsatlakozók (F) nem savállóak; ne érintse meg őket olyan törlőkendővel, amit akkumulátor elektrolit feltörlésére használt. Cserélje ki őket, ha elektrolittal, vagy valami hasonlóval kerültek érintkezésbe.
- Az üzemanyag ellátóvezeték (B), az üzemanyagcső (D) és a gyorscsatlakozók (F) csatlakoztatásakor vagy lekötésekor legyen óvatos, nehogy túlságosan meghajlítsa, vagy megcsavarja őket. Cserélje ki, ha sérültek.

Egy lekötött gyorscsatlakozót újra lehet csatlakoztatni, de az illeszkedő csövön lévő rögzítőt nem szabad többet használni, ha leszerelték a csőről. Cserélje ki a rögzítőt, a következő esetekben:

- üzemanyag-csatorna csere.
- üzemanyagcső csere.
- üzemanyag-szivattyú csere.
- üzemanyagszűrő csere.
- üzemanyagszint-jeladóegység csere.
- ha leszerelték a csőről.
- ha sérült.

GYÁRTÓ | A RÖGZÍTŐ SZÍNE
--- | ---
TOKAI SANOH | ZÖLD FEHÉR