## Klímarendszer vizsgálata

## Nyomáspróba

Vizsgálati eredmények | Vonatkozó hibajelenségek | Valószínű ok | Megoldás
--- | --- | --- | ---
A kiömlési (nagy) nyomás rendellenesen nagy | A kompresszor leállítása után a nyomás gyorsan 196 kPa értékre (2,0 kg/cm2) esik, majd fokozatosan tovább csökken. | Levegő van a rendszerben | Nyerje vissza, ürítse ki, és töltse fel az előírt mennyiséggel.
Nincsenek buborékok a nézőüvegben, ha a kondenzátort víz hűti. | Túl sok hűtőközeg van a rendszerben | Nyerje vissza, ürítse ki, és töltse fel az előírt mennyiséggel.
Lecsökkent vagy nincs levegőáramlás a kondenzátoron keresztül | Eltömődött kondenzátorlemezek A kondenzátor ventilátor nem működik megfelelően. | Tisztítsa meg Ellenőrizze a feszültséget és a ventilátor fordulatszámát. Ellenőrizze a ventilátor forgási irányát.
A kondenzátorba menő vezeték túl meleg. | Korlátozott hűtőközeg áramlás a rendszerben | Eldugult vezetékek
A kiömlési nyomás rendellenesen alacsony | Túl sok buborék a nézőüvegben; a kondenzátor nem meleg. | Elégtelen mennyiségű hűtőközeg van a rendszerben. | Ellenőrizze szivárgás szempontjából. Töltő rendszer
A nagy és a kis nyomás a kompresszor leállása után hamar kiegyenlítődik. A kis nyomás nagyobb a szokásosnál. | Hibás kompresszor ürítőszelep. Hibás kompresszor tömítés | Cserélje ki a kompresszort.
A tágulási szelep kimenete nem fagyott, a kisnyomású műszer vákuumot jelez. | Hibás tágulási szelep Nedvesség van a rendszerben | Cserélje ki. Nyerje vissza, ürítse ki, és töltse fel az előírt mennyiséggel.
A szívási (kis) nyomás rendellenesen alacsony | Túl sok buborék a nézőüvegben; a kondenzátor nem meleg. | Elégtelen mennyiségű hűtőközeg van a rendszerben. | Szüntesse meg a tömítetlenségeket. Nyerje vissza, ürítse ki, és töltse fel az előírt mennyiséggel. Töltse fel szükség szerint.
A tágulási szelep nem fagyott, és a kisnyomású vezeték nem hideg. A kisnyomású műszer vákuumot jelez. | Fagyott tágulási szelep (nedvesség van a rendszerben). Hibás tágulási szelep | Nyerje vissza, ürítse ki, és töltse fel az előírt mennyiséggel. Cserélje ki a tágulási szelepet.
A kiömlési hőmérséklet alacsony, és a szellőzőkből jövő levegőáramlás korlátozott. | Fagyott elpárologtató | Járassa a ventilátort kikapcsolt kompresszorral, majd ellenőrizze az elpárologtató hőmérséklet érzékelőt.
A tágulási szelep fagyott. | Eltömődött tágulási szelep | Tisztítsa meg, vagy cserélje ki.
A szívónyomás rendellenesen nagy | A kisnyomású cső és az ellenőrző csatlakozás hidegebb, mint az elpárologtató körüli hőmérséklet. | A tágulási szelep túl hosszú ideig van nyitva | Javítsa meg, vagy cserélje ki.
A szívónyomás lecsökken, ha a kondenzátort lehűti a víz. | Túl sok hűtőközeg van a rendszerben | Nyerje vissza, ürítse ki, és töltse fel az előírt mennyiséggel.
A nagy és kis nyomás hamar kiegyenlítődik a kompresszor leállása után, és mindkét műszer lüktet működés közben. | Hibás tömítés Hibás nagynyomású szelep Idegen részecske szorult a nagynyomású szelepbe. | Cserélje ki a kompresszort.
A szívási és az ürítési nyomás rendellenesen nagy | Csökkent levegőáramlás a kondenzátoron keresztül. | Eltömődött kondenzátorlemezek A kondenzátor ventilátor nem működik megfelelően. | Tisztítsa meg Ellenőrizze a feszültséget és a ventilátor fordulatszámát. Ellenőrizze a ventilátor forgási irányát.
Nincsenek buborékok a nézőüvegben, ha a kondenzátort víz hűti. | Túl sok hűtőközeg van a rendszerben | Nyerje vissza, ürítse ki, és töltse fel az előírt mennyiséggel.
A szívási és az ürítési nyomás rendellenesen alacsony | A kisnyomású tömlő és a fém csővég környezete hidegebb, mint az elpárologtató. | Eltömődött vagy megtört kisnyomású tömlő részek | Javítsa meg, vagy cserélje ki.
A tágulási szelep körüli hőmérséklet sokkal alacsonyabb a gyűjtő/szárító körüli értékhez képest. | Eltömődött nagynyomású vezeték | Javítsa meg, vagy cserélje ki.
Hűtőközeg szivárgások | A kompresszor tengelykapcsoló szennyezett. | A kompresszor tengely tömítése szivárog | Cserélje ki a kompresszort.
A kompresszor csavarja(i) szennyezett(ek). | Szivárgás a csavar(ok) körül | Húzza meg a csvar(ok)at, vagy cserélje ki a kompresszort.
A kompresszor tömítés olajtól nedves. | A tömítés szivárog. | Cserélje ki a kompresszort.

## Teljesítmény ellenőrzés

A sűrített levegő és az R-134a hűtőközeg keveréke gyúlékony gőzt alkot. A gőz eléghet vagy felrobbanhat, súlyos sérülést okozva. Soha ne használjon sűrített levegőt az R-134a szerviz készülék vagy gépjármű klímarendszerek nyomáspróbájához.

A klímarendszer hűtőközeg vagy kenőanyag gőze irritálhatja a szemet, orrot vagy torkot. Legyen óvatos a szervizkészülék csatlakoztatásakor. Ne lélegezze be a hűtőközeget vagy a gőzét.

A teljesítmény ellenőrzés segít meghatározni, hogy a klímaberendezés rendszer az előírásoknak megfelelően működik-e.
Csak a HFC-134a (R-134a) hűtőközegnek megfelelő szervizkészüléket használjon.
Ha véletlen rendszer leengedés fordulna elő, szellőztesse ki a munkaterületet a szervizmunka folytatása előtt.
Az R-134a szervizkészülék vagy gépjármű klímarendszerek nyomáspróbáját vagy tömítettség ellenőrzését nem szabad sűrített levegővel végezni.
További egészségügyi és biztonsági információt kaphat a hűtőközeg és a kenőanyag gyártójától.

1. | Csatlakoztasson egy R-134a hűtőközeg visszanyerő/újrahasznosító/töltő készüléket a nagynyomású szerviz csatlakozóhoz és a kisnyomású szerviz csatlakozóhoz, követve a készülék gyártójának utasításait.

2. | Határozza meg a relatív páratartalmat és levegő hőmérsékletet.

3. | Illesszen egy hőmérőt a középső szellőzőhöz.

4. | Ellenőrzési körülmények: Kerülje a közvetlen napsugárzást. Nyissa fel a motorháztetőt. Nyissa ki az első ajtókat. Állítsa a hőmérséklet szabályozó tárcsát a leghidegebbre, az üzemmód választó kapcsolót a szellőzésre, és a belső levegő keringetés választó kart a visszakeringetésre. Kapcsolja be a klímaberendezés kapcsolót, és a ventilátor kapcsolót állítsa Max állásra. Járassa a motort 1 500 ford/perc - fordulatszámon. Ne legyen vezető vagy utas a gépjárműben.

5. | Miután a klímaberendezés a fenti ellenőrzési feltételeknek megfelelően 10 percig járt, olvassa le a középső ventilátorban lévő hőmérőn a szállítási hőmérsékletet, a kesztyűtartó mögötti ventilátor egységhez közel a bemeneti hőmérsékletet, valamint a nagy és kis rendszernyomást a klímaberendezés műszereiről.

6. | Az ábra kitöltése: Jelölje be a szállítási hőmérsékletet egy függőleges vonallal. Jelölje be a bemeneti hőmérsékletet (környezeti levegő hőmérséklet) az alsó vonalon. Húzzon felfelé egy vonalat a levegő hőmérséklettől a páratartalomig Tegyen egy-egy pontot 10 %-kal a páratartalom felett és alatt. Mindkét pontból húzzon egy vízszintes vonalat a szállítási hőmérsékleten keresztül. A szállítási hőmérsékletnek a két vonal közé kell esnie. Végezze el az alacsony oldali nyomáspróbát és a magas oldali nyomáspróbát ugyanilyen módon. A vonalon kívüli mért érték azt jelentheti, hogy további vizsgálatra van szükség.