## Fojtószelep-test tisztítása

Ne tegye az ujját a beszerelt pillangószelepházba, amikor a gyújtáskapcsolót ON (II) állásba forgatja, vagy amikor a gyújtáskapcsoló az ON (II) állásban van. A működésben levő fojtószelep ujjsérüléssel járó súlyos balesetet okozhat. Használjon eredeti Honda karburátor-tisztítót.

1. | Ellenőrizze a légszűrőbetétet, hogy nem sérült-e.

2. | Szerelje ki a pillangószelepházat.

3. | Törölje le a kormot a fojtószelepről és a fojtószelepház belsejéből karburátor-tisztítóval átitatott papírtörlővel. MEGJEGYZÉS: A fojtószelepház tisztításakor szerelje ki a fojtószelepházat. Vigyázzon, hogy ne csípje be az ujját a tisztítás során. A fojtószeleptengely csapágyának környezetét (A) ne tisztítsa meg, mert a molibdén bevonat lemosódik. Ne fújja rá a karburátor-tisztítót közvetlenül.

4. | Szerelje vissza a pillangószelepházat.

5. | Végezze el az ECM/PCM adattörlést a TÖRLÉS menüben a HDS műszerrel.

6. | Folytassa le az ETCS tanulási eljárást.