## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: P0140

DTC P0140: | Szekunder fűtött lambdaszonda (2. érzékelő) áramkör működés-kiesés hiba

MEGJEGYZÉS: Ha a P0141 és a P0140 hibakód egyszerre tárolódott, először a P0141 hibakód által jelzett hibát keresse meg, majd ellenőrizze újra a P0140 hibakódot.

1. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

2. | Végezze el a DTC adattörlést a TÖRLÉS menüben a HDS műszerrel.

3. | Indítsa be a motort. Járassa a motort 3,000 min-1 fordulatszámon terhelés nélkül (parkoló vagy üres helyzetben), amíg a hűtőventilátor be nem kapcsol, majd hagyja alapjáraton.

4. | Ellenőrizze szekunder fűtött lambdaszondát (2. érzékelő) az adatlistában a HDS műszerrel 3,000 min-1 motorfordulatszámon. A feszültség 0.45 V vagy annál kisebb értéken marad? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 5. NEM - Időszakos hiba, a rendszer most rendben van. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz csatlakozások vagy laza érintkezők a szekunder fűtött lambdaszondánál (2. érzékelő) és a motorvezérlő egységnél.n

5. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

6. | Csatlakoztassa le a szekunder HO2S (2-es érzékelő) 4-pólusú csatlakozóját.

7. | Zárja rövidre a szekunder HO2S (2-es érzékelő) 4 pólusú csatlakozó 1. sz. és 2. sz. érintkezőjét egy áthidalóvezetékkel.

8. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

9. | Ellenőrizze a HO2S S2-t a HDS-sel az ADATLISTÁBAN. Körülbelül 0,45 V mérhető? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 10. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 14.

10. | A gyújtáskapcsolót kapcsolja KI (OFF), és várjon 10 másodpercig.

11. | Csatlakoztassa a motorvezérlő egység vizsgáló kábelköteget és a diagnosztikai csatlakozódobozt a motorvezérlő egység és a csatlakozó közé.

12. | Csatlakoztassa diagnosztikai csatlakozódoboz 102. sz. és 104.sz. érintkezőit egy áthidaló vezetékkel.

13. | Ellenőrizze a HO2S S2-t a HDS-sel az ADATLISTÁBAN. Körülbelül 0,45 V mérhető? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 22. NEM - Javítsa a vezetékszakadást a motorvezérlő egység 4.sz. csatlakozójának 23.sz. érintkezője (diagnosztikai csatlakozó doboz 104.sz. érintkező) és a szekunder fűtött lambdaszonda (2. érzékelő) között, majd folytassa a következő lépéssel 16.

14. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

15. | Cserélje ki a szekunder HO2S-t (2-es érzékelő).

16. | Csatlakoztassa vissza az összes csatlakozót.

17. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

18. | Végezze el a motorvezérlő egység visszaállítását a TÖRLÉS menüben a HDS műszerrel.

19. | Folytassa le az ETCS tanulási eljárást.

20. | Indítsa be a motort. Járassa a motort 3,000 min-1 fordulatszámon terhelés nélkül (parkoló vagy üres helyzetben), amíg a hűtőventilátor be nem kapcsol, majd hagyja alapjáraton.

21. | Ellenőrizze a HDS-sel, hogy a DTC menüben nincsenek-e időszakosan fennálló hiba DTC(-k) vagy DTC-K. Megjelennek időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k? IGEN - Ha a P0140 hibakód megjelenik, ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz csatlakozások vagy laza érintkezők a fűtött szekunder lambdaszondánál (2. érzékelő) és a motorvezérlő egységnél, majd folytatás a következő lépéssel: 1. Ha megjelennek más időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k, akkor folytassa a kijelzett DTC hibakereséssel. NEM - A hibakeresés készen van.n

22. | Szereljen be egy biztosan jó ECM-et.

23. | Indítsa be a motort. Járassa a motort 3,000 min-1 fordulatszámon terhelés nélkül (parkoló vagy üres helyzetben), amíg a hűtőventilátor be nem kapcsol, majd hagyja alapjáraton.

24. | Ellenőrizze a HDS-sel, hogy a DTC menüben nincsenek-e időszakosan fennálló hiba DTC(-k) vagy DTC-K. Megjelennek időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k? IGEN - Ha a P0140 hibakód megjelenik, ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz csatlakozások vagy laza érintkezők a fűtött szekunder lambdaszondánál (2. érzékelő) és a motorvezérlő egységnél, majd folytatás a következő lépéssel: 1. Ha megjelennek más időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k, akkor folytassa a kijelzett DTC hibakereséssel. NEM - Cserélje ki az eredeti motorvezérlő egységet.n