## Vezérműtengely-lánc beszerelése

MEGJEGYZÉS: Tartsa távol a vezérműláncot a mágneses mezőktől.

1. | Állítsa a forgattyústengelyt a felső holtpontba (FHP). Állítsa a forgattyústengely lánckeréken lévő TDC jelölést (A) az olajszivattyún lévő (B) mutatóhoz.

2. | Állítsa az 1. sz. dugattyút felső holtpontra (TDC). Az "UP" jelölésnek (A) a vezérműtengely lánckeréken felül kell lennie és a felső holtpont (TDC) hornyoknak (B) a vezérműtengely lánckeréken egybe kell esniük a hengerfej felső szélével.

3. | Szerelje fel a vezérműláncot a forgattyústengely lánckerékre úgy, hogy a színes láncszem (A) egy vonalban legyen a forgattyústengely lánckeréken lévő felső holtpont (TDC) jelöléssel (B).

4. | Szerelje be a vezérműláncot a vezérműtengely lánckerékre úgy, hogy a nyilak (A) egybe essenek a három színes jelöléssel (B) az ábrán látható módon..

5. | Kenje be motorolajjal a vezérműlánc feszítő rögzítőcsavar (A) meneteit.

6. | Szerelje be a vezérműlánc feszítőt (B) és a vezérműlánc-vezetőt (C).

7. | Szerelje be a vezérműlánc feszítő csúszóelemét és húzza meg lazán a csavarokat.

8. | Kenje be motorolajjal a vezérműlánc feszítő rögzítőcsavar (A) meneteit.

9. | Forgassa el a vezérműlánc feszítőt az óramutató járási irányával azonos irányba a vezérműlánc feszítő összenyomásához és szerelje be a többi csavart, majd húzza meg a csavarokat.

10. | Ellenőrizze, hogy a vezérműfedél olajtömítés nem sérült-e. Ha a tömítőgyűrű sérült, cserélje ki a vezérműfedél tömítőgyűrűt.

11. | Távolítsa el a régi folyékony tömítőanyagot a vezérműlánc-burkolat felfekvő felületéről, csavarokról és csavarfuratokból.

12. | Tisztítsa meg és szárítsa meg a vezérműlánc-burkolat felfekvő felületeit.

13. | Tegyen 08C70-K0234M, 08C70- K0334M vagy 08C70-X0331S alkatrész-számú folyékony tömítőanyagot egyenletesen elosztva a vezérműlánc-burkolatnak a forgattyúházzal érintkező felületére és a furatok belső meneteire. #### MEGJEGYZÉS: Tegyen 1,5 mm széles csíkot a folyékony tömítőanyagból a törött részre (A). Tegyen 3,0 mm széles csíkban folyékony tömítőanyagot a forgattyúház felső felfekvési felületeinél (A) a vezérműlánc-burkolatra. Ne szerelje össze az alkatrészeket, ha 5 perc vagy több idő telt el a folyékony tömítőanyag felvitele után. Ehelyett a régi maradványok kiszerelése után alkalmazza újra a folyékony tömítőanyagot.

14. | Szerelje be a jeladótárcsát (A) és a vezérműlánc fedelet (B).

15. | Szerelje be a kábelbilincseket (A), és csatlakoztassa a forgattyústengely-helyzet (CKP) érzékelő csatlakozót (B).

16. | Szerelje be az oldalsó motorfelfüggesztés/tartó egységet (A), majd húzza meg a rögzítőcsavarokat és tartóanyákat az ábrán látható számozott sorrendben. KÉZI SEBESSÉGVÁLTÓ: FOKOZAT NÉLKÜL VÁLTOZTATHATÓ ÁTTÉTELŰ SEBESSÉGVÁLTÓ:

17. | Szerelje be a testkábelt (B).

18. | Szerelje be az olajteknőt.

19. | Szerelje be a forgattyústengely-szíjtárcsát.

20. | Szerelje fel a szelepfedelet.

21. | Szerelje be a hűtőfolyadék-szivattyú hajtószíjat.

22. | Szerelje be a feszítőgörgőt (klímaberendezés-kompresszorral).

23. | Szerelje be a generátor tartó rögzítőcsavart.

24. | Szerelje be a hajtószíjat és állítsa be.