## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: P1351 (15-5), P1352 (15-6), P1353 (15-7), P1354 (15-8)

P1351 (15-5): | 1.sz./4.sz. henger első gyújtótekercs áramkör működési hiba
P1352 (15-6): | 1.sz./4.sz. henger hátsó gyújtótekercs áramkör működési hiba
P1353 (15-7): | 2.sz./3.sz. henger első gyújtótekercs áramkör működési hiba
P1354 (15-8): | 2.sz./3.sz. henger hátsó gyújtótekercs áramkör működési hiba

1. | Állítsa vissza az ECM/PCM-et.

2. | Cserélje a kijelzett diagnosztikai hibakódnak megfelelő hengerek gyújtótekercsét a többi henger gyújtótekercsével. Példa: Ha a P1351 (15-5) diagnosztikai hibakód megjelenik, cserélje ki az 1. sz./ 4. sz. henger első gyújtótekercsét a 2. sz./ 3. sz. henger gyújtótekercsére. Végezze el ugyanezt a műveletet a hátsó oldalon. MEGJEGYZÉS: Az első gyújtótekercset nem lehet felcserélni a hátsó gyújtótekerccsel, mivel különböző a formájuk.

3. | Indítsa be a motort és ellenőrizze a diagnosztikai hibakódot a letapogató eszköz segítségével. A P1351, P1352, P1353 vagy P1354 diagnosztikai hibakód megjelent? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 4. NEM - Időszakosan fennálló hiba, a rendszer ekkor rendben van. Ellenőrizze a gyújtótekercseket és az motorvezérlő modult (ECM)/ erőátviteli vezérlőmodult (PCM)elégtelen érintkezések vagy laza vezetékek szempontjából.n

4. | Ellenőrizze újra a diagnosztikai hibakódot. Ellenőrizze, hogy egy másik diagnosztikia hibakód került-e kijelzésre mely szerint a gyújtás primer áramköre hibás de különbözik a korábban kijelzett diagnosztikai hibakódtól. IGEN - Cserélje a diagnosztikiai hibakód által kijelzett két henger valamelyik gyújtótekercsét az eredeti henger gyújtótekercsére. Ezután végezze le a fent bemutatott hibajelenség reprodukciós tesztet. Cserélje azt a gyújtótekercset melyet a diagnosztikai hibakód hibásnak jelzett. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 5.

5. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

6. | Kösse le a gyújtótekercs 3-pólusú csatlakozóját a hibás hengerről.

7. | Ellenőrizze az elektromos vezetést a gyújtótekercs 3-pólusú csatlakozó 2. sz. érintkezője és a karosszériatest között (lásd táblázat).
ELSŐ OLDAL
HIBÁS HENGER | DTC
--- | ---
1. sz. | P1351
2. sz. | P1353
3. sz. | P1353
4. sz. | P1351
HÁTSÓ OLDAL
HIBÁS HENGER | DTC
--- | ---
1. sz. | P1352
2. sz. | P1354
3. sz. | P1354
4. sz. | P1352
Van elektromos vezetés? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 8. NEM - Javítsa meg a szakadást a gyújtótekercs és a G101 közötti vezetékben.n

8. | Kösse le a negatív pólust az akkumulátorról.

9. | Csatlakoztassa le a motorvezérlő-egység (ECM)/motor- és váltó-vezérlőegység (PCM) "A" (31P) és "B" (24P) csatlakozóját.

10. | Ellenőrizze az elektromos vezetést a test és a megfelelő ECM/PCM csatlakozó érintkezője között (lásd a táblázatot).
ELSŐ OLDAL
HIBÁS HENGER | DTC | ECM/PCM ÉRINTKEZŐ | VEZETÉKSZÍN
--- | --- | --- | ---
1. sz. | P1351 | A30 | WHT
2. sz. | P1353 | A29 | WHT/GRN
3. sz. | P1353 | A28 | WHT/BLK
4. sz. | P1351 | A27 | WHT/BLU
HÁTSÓ OLDAL
HIBÁS HENGER | DTC | ECM/PCM ÉRINTKEZŐ | VEZETÉKSZÍN
--- | --- | --- | ---
1. sz. | P1352 | B1 | WHT
2. sz. | P1354 | B10 | WHT/GRN
3. sz. | P1354 | A16 | WHT/BLK
4. sz. | P1352 | B22 | WHT/BLU
Van elektromos vezetés? IGEN - Javítsa meg a rövidzárlatot az ECM/ PCM és a gyújtótekercs között.n NEM - Folytatás a következő lépéssel: 11.

11. | Csatlakoztassa a megfelelő gyújtótekercs 3-pólusú csatlakozó 1. sz. érintkezőjét a karosszériatesthez egy áthidalóvezetékkel (lásd a táblázatot).
ELSŐ OLDAL
HIBÁS HENGER | DTC | VEZETÉKSZÍN
--- | --- | ---
1. sz. | P1351 | WHT
2. sz. | P1353 | WHT/GRN
3. sz. | P1353 | WHT/BLK
4. sz. | P1351 | WHT/BLU
HÁTSÓ OLDAL
HIBÁS HENGER | DTC | VEZETÉKSZÍN
--- | --- | ---
1. sz. | P1352 | WHT
2. sz. | P1354 | WHT/GRN
3. sz. | P1354 | WHT/BLK
4. sz. | P1352 | WHT/BLU

12. | Ellenőrizze az elektromos vezetést a test és a megfelelő ECM/PCM csatlakozó érintkezője között (lásd a táblázatot).
ELSŐ OLDAL
HIBÁS HENGER | DTC | ECM/PCM ÉRINTKEZŐ | VEZETÉKSZÍN
--- | --- | --- | ---
1. sz. | P1351 | A30 | WHT
2. sz. | P1353 | A29 | WHT/GRN
3. sz. | P1353 | A28 | WHT/BLK
4. sz. | P1351 | A27 | WHT/BLU
HÁTSÓ OLDAL
HIBÁS HENGER | DTC | ECM/PCM ÉRINTKEZŐ | VEZETÉKSZÍN
--- | --- | --- | ---
1. sz. | P1352 | B1 | WHT
2. sz. | P1354 | B10 | WHT/GRN
3. sz. | P1354 | A16 | WHT/BLK
4. sz. | P1352 | B22 | WHT/BLU
Van elektromos vezetés? IGEN - Helyettesítse egy biztosan jó ECM/PCM-mel és ellenőrizze újra. Ha a hibajelenség megszűnik/az ellenőrző lámpa kialszik, cserélje ki az eredeti ECM/ PCM-et.n NEM - Javítsa meg a szakadást a vezetékben az ECM/ PCM és a gyújtótekercs között.n