## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: P0801 (33-2)

P0801 diagnosztikai hibakód: | Hiba a letiltó mágnestekercs áramkörében

### KB, KE, KG és KQ modellek részére

MEGJEGYZÉS:

- Jegyezze fel az összes, a hiba fennállásakor rögzített adatot, és nézze meg az Általános hibakeresési információkat, mielőtt elkezdené a hibakeresést.
- Az ábra egy lehetséges csatlakozó érintkező elrendezést mutat; a csatlakozó érintkező elrendezés modellenként változik.

1. | Kösse le a letiltó mágnestekercs csatlakozót.

2. | Mérje meg az ellenállást a csatlakozó érintkezők között a mágnestekercs csatlakozónál. A mért ellenállás 17,1-21,0W közé esik? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 3. NEM - Cserélje ki a letiltó mágnestekercset.n

3. | Kösse le a PCM 22-pólusú C csatlakozóját.

4. | Ellenőrizze az elektromos vezetést a PCM csatlakozó C6 érintkezője és a karosszériatest között. Van elektromos vezetés? IGEN - Javítsa meg a rövidzárlatot a motor- és váltó-vezérlőegység csatlakozó A10 érintkezője és a letiltó mágnestekercs csatlakozó közötti vezetékben.n NEM - Folytatás a következő lépéssel: 5.

5. | Csatlakoztassa a letiltó mágnestekercs csatlakozót.

6. | Csatlakoztassa szét a PCM csatlakozóját (31P).

7. | Mérje meg az ellenállást a PCM csatlakozó C6 és A4 vagy A5 érintkezői között. A mért ellenállás 17,1-21,0W közé esik? IGEN - Ha nem a legfrissebb szoftverrel rendelkezik, frissítse a motor- és váltó-vezérlőegységet, vagy cserélje ki egy biztosan jó motor- és váltó-vezérlőegységre, majd ellenőrizze újra. Ha a tünet/kijelzés a biztosan jó PCM-mel eltűnik, cserélje ki az eredeti PCM-et.n NEM - Folytatás a következő lépéssel: 8.

8. | Kösse le a letiltó mágnestekercs csatlakozót.

9. | Ellenőrizze az elektromos vezetést a motor- és váltó-vezérlőegység csatlakozó C6 érintkezője és a letiltó mágnestekercs csatlakozó 2. sz. érintkezője között. Van elektromos vezetés? IGEN - Javítsa meg a szakadást a letiltó mágnestekercs csatlakozó 1. érintkezője és a test (G101) közötti vezetékekben, vagy javítsa meg a rossz testelést (G101).n NEM - Javítsa szakadást a motor- és váltó-vezélőegység csatlakozó C6 érintkezője és a letiltó mágnestekercs csatlakozó közötti vezetékben.n