## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: 2-1

DTC 2-1: | Szakadás vagy megnövekedett ellenállás az elülső utasoldali légzsák felfúvóban

Szükséges célszerszámok
Kiegészítő utasvédelmi rendszer (SRS) felfúvó szimulátor ( 07SAZ-TB4011A)

Kiegészítő utasvédelmi rendszer (SRS) C szimulátor vezeték ( 07TAZ-SZ5011A)

1. | Törölje a diagnosztikai hibakód (DTC) memóriát.

2. | Fordítsa a gyújtáskapcsolót ON (II) állásba, és ellenőrizze, hogy a kiegészítő utasvédelmi rendszer (SRS) jelzőlámpa körülbelül 6 másodpercre felgyullad, majd kialszik. A kiegészítő utasvédelmi rendszer (SRS) jelzőlámpa égve marad? IGEN - Folytassa a következő lépéssel: 3. NEM - Időszakos hiba, a rendszer ekkor rendben van. Folytassa az időszakos hibák hibakeresésével.

3. | Kapcsolja ki a gyújtáskapcsolót. Kösse le az akkumulátor negatív kábelt, és várjon 3 percet.

4. | Kösse le a P1o csatlakozót a P1i csatlakozóról (A).

5. | Csatlakoztassa a célszerszámot (2 W csatlakozó) a P1i csatlakozóhoz (A).

6. | Kösse vissza az akkumulátor negatív kábelt.

7. | Törölje a diagnosztikai hibakód (DTC) memóriát.

8. | Olvassa le a diagnosztikai hibakódot. Megjelenik a DTC 2-1? IGEN - Folytassa a következő lépéssel: 9. NEM - Szakadás vagy megnövekedett ellenállás az elülső utasoldali légzsák felfúvóban; cserélje ki az elülső utasoldali légzsákot.n

9. | Kösse le az akkumulátor negatív kábelt, és várjon 3 percet.

10. | Kösse le az U1o csatlakozót (A) a kiegészítő utasvédelmi rendszer (SRS) egységről (B).

11. | Kösse le a kiegészítő utasvédelmi rendszer (SRS) felfúvó szimulátort (célszerszám) a kiegészítő utasvédelmi rendszer (SRS) C szimulátor vezetékéről.

12. | Ellenőrizze az ellenállást a kiegészítő utasvédelmi rendszer (SRS) C szimulátor vezetékének (célszerszám) A és B érintkezője között. Legfeljebb 1,0 W-nak kell lennie. Az ellenállás az előírt értékű? IGEN - Hibás kiegészítő utasvédelmi rendszer (SRS) egység vagy elégtelen érintkezés az U1o csatlakozónál és a kiegészítő utasvédelmi rendszer (SRS) egységnél, ellenőrizze az összeköttetést az U1o csatlakozó és a kiegészítő utasvédelmi rendszer (SRS) egység között. Ha az összeköttetés rendben van, cserélje ki a kiegészítő utasvédelmi rendszer (SRS) egységet.n NEM - Szakadás vagy megnövekedett ellenállás a műszerfal vezetékkötegben; cserélje ki a műszerfal vezetékköteget.n