## Mennyezetvilágítás ellenőrzése/cseréje

1. | Kapcsolja ki a világítás kapcsolót.

2. | Óvatosan feszítse le a búrát (A) egy kis csavarhúzóval.
Utastér világítás: | 8 W

3. | Szerelje ki a két rögzítő csavart.

4. | Kösse le a 3-pólusú csatlakozót (B) a házról (C).

5. | Ellenőrizze a villamos kapcsolatot az érintkezők között mindegyik kapcsoló helyzetben, a táblázatnak megfelelően.

6. | A kiszereléshez képest fordított sorrendben szerelje be a lámpát.