## Vezérműtengely eltávolítása

1. | Szerelje ki a levegőszűrő-házat.

2. | Szerelje ki a vezérműtengely-lánckereket.

3. | Szerelje ki a szelephimba-egységet.

4. | Szerelje ki a levegőszűrő-ház tartót, a testkábelt és kábeltartó rögzítőcsavart, majd szerelje ki a kábeltartót a tartóból.

5. | Csatlakoztassa le a vezérműtengely-helyzet (CMP) (felső holtpont(TDC)) érzékelő csatlakozót, majd szerelje ki a CMO (TDC) érzékelőt, lásd a 2002 Jazz/Fit javítási könyvet.

6. | Szerelje le a vezérműtengely fedelét (A), majd húzza ki a vezérműtengelyt (B).