## Szabályozószelep-test cseréje

1. | Szerelje ki a légszűrőházat és a légbeszívó csatornát.

2. | Csatlakoztassa le a tiltó mágnestekercs csatlakozót (A) és a CVT hajtó szíjtárcsa fordulatszámérzékelő csatlakozót (B).

3. | Csatlakoztassa le a CVT indító tengelykapcsoló nyomásvezérlő szelep csatlakozóját (A), a CVT szíjtárcsa nyomásvezérlő szelep csatlakozót (B) és a CVT sebességváltó-vezérlőszelep csatlakozót (C).

4. | Szerelje ki a csavart (D), ami a kábelköteg fedelet (E) rögzíti, emelje ki a kábelköteg fedelet, és szerelje ki a tartójából (F).

5. | Szerelje le az akkumulátorkábel-bilincseket (A) a tartójukról (B).

6. | Szerelje ki a hűtőcsövet a bilincséből (C), és szerelje ki a hűtőcső bilincset.

7. | Szerelje ki a vezérlőszelepházat, és cserélje ki.

8. | Szerelje be az új O gyűrűket (A) az ATF csövekre (B), és szerelje be őket a sebességváltó-házba.

9. | Szerelje be az új vezérlőszelepházat (C) az ATF csövek fölé az új tömítéssel (D) és illesztőcsapokkal (E).

10. | Szerelje be a kiszerelt alkatrészeket a kiszereléshez képest fordított sorrendben.