## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: P0490

DTC P0490: | EGR szelep áramkör magas feszültség

1. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

2. | Végezze el a DTC adattörlést a TÖRLÉS menüben a HDS műszerrel.

3. | Indítsa be a motort.

4. | Ellenőrizze a HDS-sel, hogy a DTC menüben nincsenek-e időszakosan fennálló hiba DTC(-k) vagy DTC-K. Megjelenik az STC P0490? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 5. NEM - Időszakosan fennálló hiba, a rendszer ekkor rendben van. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz csatlakozások vagy laza érintkezők az EGR szelepnél és az ECM-nél.n

5. | A gyújtáskapcsolót kapcsolja KI (OFF), és várjon 10 másodpercig.

6. | Csatlakoztassa le az EGR szelep 6-pólusú csatlakozóját.

7. | Csatlakoztassa az ECM teszt vezetékköteget és az érintkező ellenőrző dobozt csak a kábelkötegre, az ECM-re ne.

8. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

9. | Mérje meg a feszültséget a diagnosztikai csatlakozó doboz 124. sz. érintkezője és a karosszériatest között. Megjelenik az akkumulátorfeszültség? IGEN - Javítsa a feszültség rövidzárlatot az ECM 5.sz. csatlakozó 3.sz. érintkező (érintkező teszt doboz 124.sz. érintkező) és az EGR szelep között, majd folytassa a következő lépéssel 11. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 10.

10. | Mérje meg a feszültséget a diagnosztikai csatlakozó doboz 126. sz. érintkezője és a karosszériatest között. Megjelenik az akkumulátorfeszültség? IGEN - Javítsa a feszültség rövidzárlatot az ECM 5.sz. csatlakozó 5.sz. érintkező (érintkező teszt doboz 126.sz. érintkező) és az EGR szelep között, majd folytassa a következő lépéssel 11. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 18.

11. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

12. | Csatlakoztassa vissza az összes csatlakozót.

13. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

14. | Végezze el a motorvezérlő egység visszaállítását a TÖRLÉS menüben a HDS műszerrel.

15. | Folytassa le az ETCS tanulási eljárást.

16. | Indítsa be a motort.

17. | Ellenőrizze a HDS-sel, hogy a DTC menüben nincsenek-e időszakosan fennálló hiba DTC(-k) vagy DTC-K. Megjelennek időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k? IGEN - Ha a DTC P0490 megjelenik, ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz csatlakozások vagy laza érintkezők az EGR szelepnél és az ECM-nél, majd folytatás a következő lépéssel: 1 Ha megjelennek más időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k, akkor folytassa a kijelzett DTC hibakereséssel. NEM - A hibakeresés készen van.n

18. | Szereljen be egy biztosan jó ECM-et.

19. | Indítsa be a motort.

20. | Ellenőrizze a HDS-sel, hogy a DTC menüben nincsenek-e időszakosan fennálló hiba DTC(-k) vagy DTC-K. Megjelennek időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k? IGEN - Ha a DTC P0490 megjelenik, ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz csatlakozások vagy laza érintkezők az EGR szelepnél és az ECM-nél, majd folytatás a következő lépéssel: 1 Ha megjelennek más időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k, akkor folytassa a kijelzett DTC hibakereséssel. NEM - Cserélje ki az eredeti motorvezérlő egységet.n