## Elektromos ablakemelő-motor ellenőrzése - Automatikus felhúzási funkcióval

## Motor ellenőrzés:

1. | Szerelje ki a vezetőoldali ajtóburkolatot.

2. | Kösse le a 6-pólusú csatlakozót (A) az vezetőoldali ablakemelő motorról.

3. | Ellenőrizze a motort mindegyik irányban úgy, hogy ráköti az akkumulátor feszültséget és a testelést, a táblázat szerint. Hogy a motor sérülését megelőzze, kösse le az egyik vezetéket, amint a motor működése leállt.

4. | Ha a motor nem indul el vagy nem működik simán, cserélje ki.

## Impulzusadó vizsgálata:

1. | Kösse vissza a 6-pólusú csatlakozót az ablakemelő motorhoz, majd kösse vissza a 14-pólusú csatlakozót az elektromos ablakemelő főkapcsolójához.

2. | Ellenőrizze, hogy van-e feszültség az érintkezők között. Akkumulátor feszültségnek kell lennie az 5. sz. (+) és 4. sz. (-) érintkező között, a gyújtáskapcsoló ON (II) állásában. Csatlakoztasson egy analóg feszültségmérőt a 5. sz. (+) és 4. sz. (-) érintkezők közé, és járassa az ablakemelő motort fel vagy le. A feszültségmérő mutatójának váltakozva oda-vissza kell mozognia (egy digitális feszültségmérő az átlagos feszültséget mutatná 0-5V között). Csatlakoztasson egy analóg feszültségmérőt a 3. sz. (+) és 4. sz. (-) érintkezők közé, és járassa az ablakemelő motort fel vagy le. A feszültségmérő mutatójának váltakozva oda-vissza kell mozognia (egy digitális feszültségmérő az átlagos feszültséget mutatná 0-5V között).