## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: P0401

DTC P0401: | EGR elégtelen áramlás

1. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

2. | Végezze el a DTC adattörlést a TÖRLÉS menüben a HDS műszerrel.

3. | Végezze el a kipufogógáz-visszavezetés tesztelést a HDS műszerrel az ELLENŐRZÉS menüben. Az eredmény rendben van? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 4. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 6.

4. | Végezzen próbautat a következő feltételek mellett: Motor hűtőfolyadék hőmérséklet több, mint 70°C Sebességváltó 4. fokozatban Gépjárműsebesség 20 km/h vagy nagyobb, motorfordulatszám 1,000 (min-1) és 5,000 (min-1) között Az út során lassítson (teljesen zárt fojtószeleppel) 5 másodpercig és ismételje meg ezt ötször

5. | Figyelje a P0401 hibakód fedélzeti diagnosztikai állapotát DTC menüben a HDS műszerrel.. FAILED (NEM MEGFELELŐ)? IGEN - Szerelje ki az kipufogógáz-visszavezető szelepet és a szívócsonkot, majd tisztítsa le a szívócsonk csatlakozó felületét karburátor tisztítóval, majd folytatás a következő lépéssel: 8. NEM - Ha PASSED (megfelelő), időszakos hiba, a rendszer most rendben van. Ha EXECUTING (FOLYAMATBAN), akkor folyamatosan tartsa a menetkörülményeket, amíg meg nem jelenik az eredmény. Ha Out of CONDITION (Nem tesz eleget a FELTÉTELEKNEK), akkor folytatás a következő lépéssel: 4 és ellenőrizze újra.

6. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

7. | Cserélje ki a kipufogógáz-visszavezető szelepet.

8. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

9. | Végezze el a motorvezérlő egység visszaállítását a TÖRLÉS menüben a HDS műszerrel.

10. | Folytassa le az ETCS tanulási eljárást.

11. | Végezzen próbautat a következő feltételek mellett: Motor hűtőfolyadék hőmérséklet több, mint 70°C Sebességváltó 4. fokozatban Gépjárműsebesség 20 km/h vagy nagyobb, motorfordulatszám 1,000 (min-1) és 5,000 (min-1) között Az út során lassítson (teljesen zárt fojtószeleppel) 5 másodpercig és ismételje meg ezt ötször

12. | Ellenőrizze a HDS-sel, hogy a DTC menüben nincsenek-e időszakosan fennálló hiba DTC(-k) vagy DTC-K. Megjelennek időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k? IGEN - Ha a P0401 hibakód megjelenik, ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz csatlakozások vagy laza érintkezők az kipufogógáz-visszavezető szelepnél és motorvezérlő egységnél, majd folytatás a következő lépéssel: 1 Ha megjelennek más időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k, akkor folytassa a kijelzett DTC hibakereséssel. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 13.

13. | Figyelje a P0401 hibakód fedélzeti diagnosztikai állapotát DTC menüben a HDS műszerrel.. PASSED (MEGFELELŐ) jelenik meg? IGEN - A hibakeresés készen van.n NEM - Ha FAILED (NEM MEGFELELŐ), folytatás a következő lépéssel: 1 és ellenőrizze újra. Ha EXECUTING (FOLYAMATBAN), akkor folyamatosan tartsa a menetkörülményeket, amíg meg nem jelenik az eredmény. Ha Out of CONDITION (Nem tesz eleget a FELTÉTELEKNEK), akkor folytatás a következő lépéssel: 11 és ellenőrizze újra.