## Emelési és alátámasztási pontok

NOTE: Ha a gépjármű hátulsó részéből nehéz alkatrészeket szerel ki, például a felfüggesztést, akkor először rögzítse a gépjármű elejét magas alátámasztó bakokkal. Ha jelentős súlyt szerel ki a gépjármű hátuljából, a súlypont megváltozhat, és a gépjármű előrebillenhet az emelőn.

## Keretes emelő

1. | Helyezze az emelőhasábokat (A) vagy alátámasztó bakokat a gépjármű első (B) és hátsó (C) alátámasztási pontjaihoz.

2. | Emelje fel az gépjárművet néhány centiméterrel, és a óvatosan rázza meg a gépjárművet, hogy meggyőződjön a szilárd alátámasztásról.

3. | Emelje fel az emelőt teljes magasságra, és ellenőrizze az emelési pontok szilárd érintkezését az emelőhasábokkal.

## Alátámasztó bakok

A gépjármű alátámasztó bakokra helyezéséhez ugyanazokat az alátámasztási pontokat használja, mint a csápos emelőnél. Mindig használjon alátámasztó bakokat, amikor csak kocsiemelővel alátámasztott gépjárművön vagy alatta dolgozik.

## Krokodilemelő

1. | Támassza ki a hátsó kerekeket, ha felemeli a gépjármű elejét; támassza ki az első kerekeket, ha felemeli a gépjármű hátulját. Helyezze be a tömböket a kerekek elé és mögé.

2. | Elég magasra emelje fel a gépjárművet ahhoz, hogy be lehessen helyezni az alátámasztó bakokat.

3. | Az alátámasztó bakokat úgy állítsa be és helyezze be, hogy a gépjármű körülbelül vízszintes legyen, majd engedje le ezekre a gépjárművet.