## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: P1882 (33-1)

DTC P1882: | Hiba a letiltó mágnestekercs áramkörében

MEGJEGYZÉS: Jegyezze fel a hiba fennállásakor rögzített összes adatot a hibakeresés megkezdése előtt.

1. | Kösse le a letiltó mágnestekercs csatlakozóját.

2. | Mérje meg az ellenállást a csatlakozó érintkezők között a mágnestekercs csatlakozónál. A mért ellenállás 17,1-21,0W közé esik? IGEN - Folytassa a következő lépéssel: 3. NEM - Cserélje ki a biztonsági üzemanyag-elzáró kapcsolót.n

3. | Kösse le az akkumulátor negatív kábelét.

4. | Kösse le a PCM 22-pólusú C csatlakozóját.

5. | Ellenőrizze az elektromos vezetést a PCM csatlakozó C6 érintkezője és a karosszériatest között. Van elektromos vezetés? IGEN - Javítsa meg a testzárlatot a PCM csatlakozó C6 érintkezője és a biztonsági üzemanyag-elzáró kapcsoló közötti vezetékben.n NEM - Folytassa a következő lépéssel: 6.

6. | Csatlakoztassa a tiltó mágneskapcsoló csatlakozót.

7. | Csatlakoztassa szét a PCM csatlakozóját (31P).

8. | Mérje meg az ellenállást a PCM csatlakozó C6 és A4 vagy A5 érintkezői között. A mért ellenállás 17,1-21,0W közé esik? IGEN - Ellenőrizze, hogy nincs-e laza érintkező a PCM csatlakozói között. Ha szükséges, helyettesítse egy biztosan jó PCM-mel és ellenőrizze újra.n NEM - Javítsa meg a laza érintkezőket vagy a szakadást a PCM csatlakozó C6, A4 vagy A5 érintkezője és a biztonsági üzemanyag-elzáró kapcsoló közötti vezetékben.