## Hátsó tárcsafék vizsgálata

## Excentricitás

1. | Emelje fel a gépjármű hátulját, és alátámasztó bakokkal a megfelelő helyeken támassza alá. Szerelje le a hátsó kerekeket.

2. | Szerelje ki a fékbetéteket.

3. | Ellenőrizze a féktárcsa felületét, hogy nem sérült vagy repedt-e. Alaposan tisztítsa meg a tárcsát, és távolítson el minden rozsdát.

4. | Szereljen be megfelelő lapos alátéteket (A) és kerékanyákat, és húzza meg az anyákat az előírt nyomatékra, hogy a féktárcsát biztosan rögzítse a kerékagyhoz.

5. | Állítsa fel a mérőórát az ábrán látható módon a féktárcsával szemben, és mérje meg az ütést a tárcsa külső szélétől 10 mm-re.
Féktárcsa ütés:
| Szervizelési határérték: | 0,10 mm

6. | Ha a féktárcsa a javítási határértéken túl van, munkálja meg a tárcsát egy gépjárművön használható fékesztergával. A Kwik-way Manufacturing Co. által gyártott Kwik-eszterga és a Snap-on Tools Co. által gyártott "Front brake disc lathe" (Első féktárcsa eszterga) megfelelő ehhez a művelethez.
| Legnagyobb utánmunkálási határérték: | 8,0 mm
MEGJEGYZÉS: Ha a féktárcsa az utánmunkálási határértéken túl van, cserélje ki. Az új tárcsát fel kell szabályozni, ha az ütése nagyobb, mint 0,10 mm.

## Vastagság és párhuzamosság

1. | Emelje fel a gépjármű hátulját, és alátámasztó bakokkal a megfelelő helyeken támassza alá. Szerelje le a hátsó kerekeket.

2. | Szerelje ki a fékbetéteket.

3. | Mikrométer használatával mérje meg a tárcsa vastagságát nyolc ponton, körülbelül 45°-onként, a tárcsa külső szélétől 10 mm-re. Cserélje ki a féktárcsát, ha a legkisebb mért érték kisebb, mint a legnagyobb utánmunkálási határérték.
Féktárcsa vastagság:
| Standard: | 8,9-9,1 mm
| Legnagyobb utánmunkálási határérték: | 8,0 mm
Féktárcsa-párhuzamosság: | 0,015 mm max.
MEGJEGYZÉS: Ez a mért vastagságok közötti legnagyobb megengedhető különbség.

4. | Ha a féktárcsa a párhuzamossági javítási határértéken túl van, munkálja meg a féktárcsát. MEGJEGYZÉS: Ha a féktárcsa az utánmunkálási határértéken túl van, cserélje ki.