## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: P1885 (34-1)

DTC P1885: | Hiba a CVT hajtó szíjtárcsa fordulatszámérzékelő áramkörben

MEGJEGYZÉS: Jegyezze fel a hiba fennállásakor rögzített összes adatot a hibakeresés megkezdése előtt.

1. | Ellenőrizze, hogy a fojtószelep-helyzetérzékelő (TPS) DTC kijelzésre került-e. A TPS DTC-je kijelzésre került? IGEN - Végezze el a TPS hibakeresést és ellenőrizze újra a DTC 1885-t a hibakeresés után. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 2.

2. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

3. | Ellenőrizze az elektromos vezetést a PCM csatlakozó A23 érintkezője és a karosszériatest között valamint az A24 érintkező és a karosszériatest között. Van elektromos vezetés? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 4. NEM - Javítsa meg a szakadást a PCM csatlakozó A23 és A24 érintkezője és a test (G101) közötti vezetékekben, vagy javítsa meg a rossz testelést (G101).n

4. | Kösse le a CVT hajtótárcsa fordulatszám-érzékelő csatlakozót.

5. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

6. | Mérje meg a feszültséget a CVT hajtótárcsa fordulatszámérzékelő csatlakozó 1. sz. érintkezője és a karosszériatest között. Körülbelül 5 V mérhető? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 7. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 20.

7. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

8. | Kösse le az akkumulátor negatív kábelét.

9. | Kösse le a PCM 22-pólusú C csatlakozóját.

10. | Ellenőrizze az elektromos vezetést a CVT hajtótárcsa fordulatszám-érzékelő csatlakozó 2. sz. érintkezője és a karosszériatest között. Van elektromos vezetés? IGEN - Javítsa meg a testzárlatot a PCM csatlakozó C7 érintkezője és a CVT hajtó szíjtárcsa fordulatszám-érzékelő csatlakozója közötti vezetékben.n NEM - Folytatás a következő lépéssel: 11.

11. | Ellenőrizze az elektromos vezetést a CVT hajtótárcsa fordulatszám-érzékelő csatlakozó 3. sz. érintkezője és a karosszériatest között. Van elektromos vezetés? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 12. NEM - Javítsa a vezetékszakadást a CVT hajtó szíjtárcsa fordulatszám-érzékelő 3.sz. érintkező és a test (G101) között, vagy javítsa ki a rossz testelést (G101).n

12. | Csatlakoztassa vissza a PCM "C" (22P) csatlakozót, majd csatlakoztassa vissza az akkumulátor negatív pólusát.

13. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

14. | Mérje meg a feszültséget a CVT hajtótárcsa fordulatszámérzékelő csatlakozó 2. sz. és 3. sz. érintkezője között. Körülbelül 5 V mérhető? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 15. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 25.

15. | Kösse le a CVT hajtó tárcsa fordulatszámérzékelő csatlakozót.

16. | Mérje meg a feszültséget a PCM csatlakozó C7 és A23 vagy A24 érintkezői között. A feszültség 0 V vagy körülbelül 5 V? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 17. NEM - Cserélje a CVT hajtó szíjtárcsa fordulatszámérzékelőt.n

17. | Kapcsoljon a [P] állásba.

18. | Indítsa be a motort, és járassa alapjáraton.

19. | A motor alapjáratán mérje meg a feszültséget a PCM csatlakozó C7 és A23 vagy A24 érintkezői között. Mérhető 1,5 V-3,5 V feszültség? IGEN - Ha nem a legfrissebb szoftverrel rendelkezik, frissítse a PCM-et, vagy cserélje ki egy biztosan jó PCM-re, majd ellenőrizze újra. Ha a tünet/jelzés a biztosan jó PCM-nél eltűnik, cserélje ki az eredeti PCM-et.n NEM - Cserélje a CVT hajtó szíjtárcsa fordulatszámérzékelőt.n

20. | Mérje meg a feszültséget a PCM csatlakozó A20 és A23 vagy A24 érintkezői között. Mérhető 4,75 V-5,25 V feszültség? IGEN - Javítsa meg a szakadást a PCM csatlakozó A20 érintkezője és a CVT hajtó szíjtárcsa fordulatszámérzékelő csatlakozó közötti vezetékben.n NEM - Folytatás a következő lépéssel: 21.

21. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

22. | Kösse le az akkumulátor negatív kábelét.

23. | Csatlakoztassa szét a PCM csatlakozóját (31P).

24. | Ellenőrizze az elektromos vezetést az PCM csatlakozó A20 érintkezője és a karosszériatest között. Van elektromos vezetés? IGEN - Javítsa meg a testzárlatot a PCM csatlakozó A20 érintkezője és a CVT hajtó szíjtárcsa fordulatszámérzékelő csatlakozó közötti vezetékben.n NEM - Ha nem a legfrissebb szoftverrel rendelkezik, frissítse a PCM-et, vagy cserélje ki egy biztosan jó PCM-re, majd ellenőrizze újra. Ha a tünet/jelzés a biztosan jó PCM-nél eltűnik, cserélje ki az eredeti PCM-et.n

25. | Mérje meg a feszültséget a PCM csatlakozó C7 és A23 vagy A24 érintkezői között. Körülbelül 5 V mérhető? IGEN - Javítsa meg a szakadást a PCM csatlakozó C7 érintkezője és a CVT hajtó szíjtárcsa fordulatszámérzékelő csatlakozója közötti vezetékben.n NEM - Ha nem a legfrissebb szoftverrel rendelkezik, frissítse a PCM-et, vagy cserélje ki egy biztosan jó PCM-re, majd ellenőrizze újra. Ha a tünet/jelzés a biztosan jó PCM-nél eltűnik, cserélje ki az eredeti PCM-et.n