## Belső kárpit eltávolítása / beszerelése - ajtó körzetében

MEGJEGYZÉS:

- Viseljen kesztyűt, hogy megvédje a kezét.
- Amikor egy laposvégú csavarhúzóval feszít, fedje be védőszalaggal, hogy megelőzze a sérülést.
- Ügyeljen arra, hogy ne hajlítsa vagy ne karcolja meg a burkolatot és a burkolati elemeket.

Szerelje ki a burkolatot az ábrán látható módon.
A függőleges burkolat kiszerelése érdekébenszerelje ki a vezetőoldali műszerfal alsó burkolatát.
Szerelje be a burkolatot a kiszereléshez képest fordított sorrendben, és figyeljen a következőkre:

- Cseréljen ki minden sérült rögzítőt.
- Tegyen folyékony menetragasztót az első biztonsági öv rögzítőcsavarjára a visszaszerelés előtt.
- A rögzítőcsavarok beszerelése előtt győződjön meg róla, hogy az övek nincsenek-e megcsavarodva vagy összecsomózódva.