## Szélvédő ablaktörlő-motor vizsgálata

## Szélvédő

1. | Szerelje le az ablaktörlő karokat, a motorháztető tömítéseket és a vízvályú burkolatokat.

2. | Kösse le az 5-pólusú csatlakozót (A) az ablaktörlő motorról (B).

3. | Ellenőrizze a motort úgy, hogy az akkumulátor-feszültséget az ablaktörlő motor 5-pólusú csatlakozó 2. sz. érintkezőjéhez, a testet pedig az 1. [3.]. sz. érintkezőjéhez csatlakoztatja. A motornak működni kell. Ha a motor nem indul el vagy nem működik simán, cserélje ki. [ ]: KU HID-fényszóróval

4. | Csatlakoztasson egy analóg feszültségmérőt a 5. [4.] sz. (+) és 3. [1.] sz. (-) érintkezők közé, és járassa a motort kis vagy nagy fordulatszámon. A feszültségmérőnek váltakozva 0 V-ot és 4 V-ot vagy többet kell mutatnia. [ ]: KU HID-fényszóróval