## Első üléstámla szétszerelése/összeszerelése

Néhány modellnél: Ezen a területen SRS-alkatrészek találhatóak Nézze át az SRS alkatrészek elhelyezkedését, és a figyelmeztetéseket és eljárásokat SRS-re vonatkozó részt a javítási és karbantartási feladatok elvégzése előtt.
MEGJEGYZÉS:

- Legyen óvatos, nehogy elszakítsa a varrásokat, vagy megsértse az üléshuzatokat.
- Viseljen kesztyűt, hogy megvédje a kezét.

## Üléstámlahuzat

1. | Szerelje ki az első ülést.

2. | Szerelje ki a fejtámaszt.

3. | Ha oldallégzsák be van szerelve, válassza le az oldallégzsák csatlakozójának rögzítőjét (A) és az OPDS egység csatlakozójának rögzítőjét (B) (utasoldali ülés) az üléskárpit alatt. Ha a rendszer félautomatikus lesüllyesztéssel van felszerelve, kösse le a csúszókábelt (C). Engedje ki a horogrugókat (D) és szerelje ki a vezetékkötőket (E), majd húzza vissza a vezetékköteg-vezetőt (F). Vezetőoldali ülés Utasoldali ülés:

4. | Szerelje ki ezeket az alkatrészeket az első ülésről, majd szerelje ki az üléstámlát, kézi magasságállítóval,kézi magasságállítás nélkül: Támlahuzat Középső huzat

5. | Utasoldali ülés: Húzza ki az üléstámlahorgot (A) a rögzítő oldásához (B), majd vegye ki a horgot.

6. | Vegye ki a rögzítőkapcsot (A), majd szerelje ki a csúszógombot (B). Vegye ki a csavart és oldja a horgokat (C), majd szerelje ki a csúszógomb bukolatát (D).

7. | Oldja ki a kampót (A) és oldallégzsákkal szerelt üléseknél cipzározza ki az üléstámlahuzatot (C).

8. | Oldallégzsákkal: Hajtsa vissza az üléstámlahuzatot (A), majd oldja ki a kampókat (B) és a kampórugókat (C). Húzza ki az oldallégzsák kábelkötegét (D), az OPDS egység vezetékkötegét (E) (utasoldali ülés) és a csúszókábelt (F) (félautomatikus lesüllyesztéssel) a vezetékköteg-vezetőelemeken (G) és az üléstámlahuzaton levő lyukon (H) keresztül.

9. | Oldallégzsákkal: Szerelje ki az oldallégzsákot , és oldja ki a kampókat (A) a légzsákmodul tartóján (B). Válassza le a rögzítőket (C) a tartó visszahúzásával, majd vegye ki.

10. | Utasoldali ülés oldallégzsákkal: Szerelje le az OPDS egység burkolatát és csatlakoztassa le az OPDS érzékelő csatlakozóit.

11. | Utasoldali ülés oldallégzsákkal: Szerelje le a vezetékköteg pántjait (A) és szerelje ki az OPDS egység vezetékkötegét (B) az üléstámlakeretről (C).

12. | Húzza kifelé a fejtámasz vezetőit (A), miközben összenyomja a vezetők végeit, és vegye ki őket.

13. | Szerelje ki az üléstámlahuzatot/betétet (A) a üléstámlakeretből (B). Ügyeljen arra, hogy ne szakítsa el a betétet a külső vállrészének kiemelésekor a keret oldalsó tartójából (C) (egyes modellek)

14. | Amennyiben van, szerelje ki a csúszókábeleket (A) az üléstámlakeretből (B).
-1 | Oldja a kábelpántokat (C).
-2 | Szerelje vissza a kábelfedelet (D).
-3 | Kösse le a csúszókábelt.

15. | Szerelje össze a háttámlát a kiszereléshez képest fordított sorrendben, és figyeljen a következőkre: Ha van, győződjön meg arról, hogy a csúszókábelek biztosan be vannak kötve. Az üléstámlahuzat felhelyezésekor a ráncosodás megelőzése érdekében győződjön meg róla, hogy az anyag egyenletesen van kinyújtva a betéten, mielőtt rögzítené a kampókat és kampórugókat. Cserélje ki az összes kiszerelt rögzítőt újakra. Szerelje be őket kereskedelmi forgalomban beszerezhető kárpitgyűrű-fogóval. Állítsa vissza az OPDS vezérlőegységet.